		2015.2.12(목)
	차고문 고장 발생 및 조치결과 보고 (2차)	개포119안전센터

개포119안전센터 차고문 고장 발생 및 출동차량 재배치 조치결과 보고

Ⅰ		발생개요

○ 일 시 : 2015. 2. 11(수) 23:44분 경

○ 장 소 : 개포119안전센터 제1 차고문(구급 및 탱크차량앞)

○ 내 용

-  2015. 2. 11(수) 23:44분경 구급차량 구급출동에 따른

차고문 개방 후 구급차량 탈출후에 차고 문 내리는중 제1차고문         4번 스프링1개가 장기간 사용에 따른 노후화로 인한 단락됨(추정)

Ⅱ		조치사항

○  1차 조치내용

- 차고문 계폐가 수동조작으로 가능하나 신속 출동을 위하여 탱크차를

제3차고지로 이동함

- 구급차량은 센터출입문 앞 주차로 신속출동 대기 조치함

- 당직관에게 1차 유선보고 및 ES도어시스템(차고문 수리업체)에 즉시 수리요청함

- 수리업체 관계자 금일 2015.02.12. 방문 후 수리 예정

○ 2차 조치내용

- ES도어시스템 관계자 방문하여 수리 완료함

- 탱크차 및 구급차 제1차고지로 이동 조치함

Ⅱ		차고문 수리완료 사진

수리완료 사진
	ㅣ