[별지 제3호서식] 차고문 고장발생 보고서
장비명(건명)	소방차고 문	관리부서	중화119안전센터
고장일시	2014. 3. 28. 10:35	장소	차고
조치사항	- 펌프차 청사 전면에 출동 대기 - 차량 시건 및 청사외부 순찰 강화
원인 및 상태	잦은 출동 관계로 이상 소음 발생 및 기능 정지
담당자의견	판넬가이드 부분의 킥업 베어링 노후로 파손
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역		담당자	비고
2014. 2. 11.	노후 부속교체(베어링 등)		장. 오재탁
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 3월 28일 장비담당자 소방장 최 인 석 (인) 중랑소방서장 귀하
210㎜×297㎜(일반용지 60g／㎡(재활용품))