차고문 고장발생 보고 및 수리의뢰서

(양천현장대응단)

발생일시	2015년 01월 22일(목) 18:00 교대 점검시
발생부분 및 개요	차고 전면 3번문 장기사용으로 인한 스프링 파손
고장(결함) 상태		고장(결함) 원인	동 건 수리일자	수리(조치) 할 사 항
○ 전면3번 차고문 스프링 파손		○ 장기사용으로 인한 노후화	○ 없음	○ 스프링 교체
기타 필요한 사항		없 음