		2015.9.1.(화)
	차고문 고장 발생 및 조치결과 보고 (1차)	개포119안전센터

개포119안전센터 차고문 고장 발생 및 출동차량 재배치 조치결과 보고

Ⅰ		발생개요

○ 일 시 : 2015. 9. 1.(화) 07:41분 경

○ 장 소 : 개포119안전센터 제1 차고문(구급 및 탱크차량 앞)

○ 내 용

-  2015. 9. 1(화) 07:41분 경 구급차량 구급출동에 따른

차고문 개방 후 구급차량 탈출 후에 차고 문 내리는중 제1차고문          4개중 최좌측 스프링1개가 장기간 사용에 따른 노후화로 인한 단락됨(추정)

Ⅱ		조치사항

○  1차 조치내용

- 차고문 계폐가 수동조작 또한 불가하여(기어 마모 추정) 구급차 이동      조치함.

- 구급차량은 센터출입문 앞 주차로 신속출동 대기 조치함

- 당직관에게 1차 유선보고 및 ES도어시스템(차고문 수리업체)에 즉시 수리요청함

- 수리업체 관계자 금일 2015.09.01. 오전 방문 수리 예정

Ⅱ		차고문 고장부위사진

고장부위 사진(적색화살표)
고장부위
고장부위