차고문 고장발생 보고서
장비명(건명)	차고문	관리부서	목동119안전센터
고장일시	2020.02.10.	장소	목동119안전센터 차고
조치사항	보수 및 수리 요함.
원인 및 상태	잦은 사용 및 노후.(펌프차-구급차 1번 차고문 스프링 파손)
담당자의견	보수 및 수리 요함.
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역		담당자	비고
	이 하 여 백
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2020년 02월 10일 장비담당자 계급 지방소방위 성명 성궤호 (인) 소방기관의 장 귀하
210㎜×297㎜(일반용지 60g／㎡(재활용품))

차고문 고장 내역

□ 잦은 사용 및 노후로 펌프차-구급차 1번 차고문 스프링 파손(1개)