차고문 정기점검표 2024 년 3 월 31 일
				결재	점검자			관리자
					고기연			박종성
기관명	광진소방서	차고문 번호	펌프차,탱크차 차고문			규격	가로		6500
부서명	능동119안전센터						세로		3920
격납방식	[ ○ ]오버헤드 [ ]스태킹		권상방식			[○]체인 [ ]와이어
점검항목	점검내용	상태					세부사항
판넬	수직, 수평레벨	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
트랙	수직, 수평레벨	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	브라켓 및 연결부	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
스프링	작동 상태	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
체인/와이어	작동 상태	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
롤러, 사이드힌지	작동 상태	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
모터, 조작반	작동 상태	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
도어작동상태	수직 이상 유무	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	수평 이상 유무	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
육안검사	손상 여부	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
조명창	스크래치 및 갈변	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
안전장치 (추락방지장치 등)	작동 상태	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
종합의견	전반적으로 상태 양호함.

차고문 정기점검표 2024 년 3 월 31 일
				결재	점검자			관리자
					고기연			박종성
기관명	광진소방서	차고문 번호	구급차 차고문			규격	가로		3200
부서명	능동119안전센터						세로		3920
격납방식	[ ○ ]오버헤드 [ ]스태킹		권상방식			[○ ]체인 [ ]와이어
점검항목	점검내용	상태					세부사항
판넬	수직, 수평레벨	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
트랙	수직, 수평레벨	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	브라켓 및 연결부	[○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
스프링	작동 상태	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
체인/와이어	작동 상태	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
롤러, 사이드힌지	작동 상태	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
모터, 조작반	작동 상태	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
도어작동상태	수직 이상 유무	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	수평 이상 유무	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
육안검사	손상 여부	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
조명창	스크래치 및 갈변	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
안전장치 (추락방지장치 등)	작동 상태	[ ○ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
종합의견	전반적으로 상태 양호함.