【붙임1】

차량기지 신호모진 방지대책

□ 차량기지 내 지적확인환호 표지(운전제표 등) 상태 상시 점검

○ 상태 점검 후 불량표지 정비(요청)

□ 구내기관사 실기교육 시 실질적인 교육 참여

○ 1~4호선: 기존방식 유지

○ 5~8호선: 입환담당차량직원 대상 교육을 위한 교관 지원

□ 기지관제원(지원기관사)과 구내기관사 간 소통 실시

○ 1~4호선: 간담회 형식의 소통 월 1회 실시

○ 5~8호선: 입환담당차량직원 교관지원 교육 후 소통의 장 실시(분기 2회)

□ 운전취급실(기지관제실) 응급조치 표준매뉴얼 정비, 부착

○ 승무운영처 배포(예정) 후 정비, 부착

□ 2인 1조 준수 및 근무자 부재 시 기지근무 운용계획부장 등 지원근무

○ 1~4호선: 기지관제실 2인 근무 유지

○ 5~8호선: 기존방식 유지(단, 제어탁 1인 반드시 근무)

□ 구내기관사 및 운전취급실(기지관제실) 직원간 업무 중 복명복창

○ 1~8호선: 복명복창 이행 실태 정기적 모니터링 실시(안전분야 등)

□ 기지 내 15km/h 스위치 취급 시 기지관제 승인 및 내용 입력

○ 별도 관리대장없이 입, 출고기록부 하단에 관련 사항 입력 유지

○ 기지구내 운행 시 반드시 기지관제원(지원기관사)의 승인을 받고 취급

○ 임의취급 운행 적발 시 본소 보고 및 관계자 특별교육 실시

□ 정·반위 취급(단동취급)은 정상적인 진로 구성이 안될 경우로 제한

○ 단동취급 시 사유, 취급자, 요구자 등을 관리대장에 입력 유지

※ 모든 사항 미이행 시 지적조치함