서울소방재난본부	소 방 장 비 규 격 서	24
	차량문개방기	세트
1. 적용범위 이 규격은 소방관서에서 각종 인명구조용에서 사용하는 차량문개방기에 대하여 적용한다. 2. 필요조건 2-1 직접 차량 내부로 공구를 넣어 개방할 수 있어야 한다. 3. 성능 및 구성품 3-1 구성품 - 차량 문 개방기 7종 - 문개방용 에어백 1종 - 쐐 기 2개 - 주유구 열쇠 1종 - 보관가방 1종 4. 검사 4-1 품질이 균일하고 사용상 유해한 흠, 변형, 균열 등이 없어야 한다. 5. 주의사항 5-1 납품 - 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. - 제작년도는 1년 미만 이어야 한다. - 계약체결 후 60일 이내에 납품하여야 한다. - 모든 장비는 일괄납품이어야 한다(분할납품 불가) - 납품 시 조달청 나라장터 물품분류번호와 물품식별번호를 제출하여야 한다. 5-2 제품보증 및 A/S - 제품보증기간은 2년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체하여야 한다. - 공급자 확약서와 국내 공식대리점 사후관리 증명서 및 정품공급 증명서를 제출하여야 한다. 5-3 기타 - 납품 시 수요부서에 대한 사용방법 등 교육을 실시하여야 한다. - 원활한 납품을 위해 7일전 반드시 수요부서에 문서로 통보해 주어야 한다. .