해명자료
제공일자 :	2015. 1. 26.		안전지원과장	진 준 호	3706-1600
담당부서 :	서울시소방재난본부		장비관리팀장	김 재 학	37061610
사진없음 ■	사진있음 □		담 당 자	김 인 철	3706-1612

제목 : 차량 배터리 충전장치 관련 안전사고 발생

□ 보도개요

○ 취재일시 : 2015. 1. 22(목) 10:00 ~11:20

○ 취재장소 : 중부소방서 현장대응단 차고 內

○ 담당기자 : JTBC 사회부 기자 이서준(*************)외1명

○ 보도요지 : 차량용 배터리 충전장치의 필요성

□ 해명내용

○ 차량 배터리 충전장치의 필요성

- 소방차 출동 시 경광등, 싸이렌, 무전기 사용으로 배터리 전력 소모

☞ 외부전원 수구(플러그)장치란?

* 자동차 Key의 1단(Acc)에서 코드가 자동 이탈되는 방식으로 충전 중 키 조작 시

소켓플러그가 자동 이탈되는 방식

․배터리 방전 예방을 위한 차고 內 충전(Ac220V → DC24V)

구분	차종별
계	펌프차	탱크차	지휘차	구조버스	구조차	구급차	기타
359	66	24	25	26	24	142	52

[서울시 소방관서 소방차 충전장치 설치 현황]

□ 기타 사항

○ 향후 유사한 안전사고가 발생하지 않도록 보완 및 교육(점검)