착수보고에 따른 검토 및 지시사항

구 분	내 용	비고
공통사항	○ 손상 부위에 대하여는 원인 및 방지 대책을 반드시 제시하여 주기 바람. ○ 2015년도 예산편성 등을 감안하여 10월까지 중대결함이 있는 시설물은 즉시 발주청에 보고하여 주기 바람 (보수방안 및 비용 등을 포함) - 구조적영향 및 안전사고 우려부에 대해서는 우선 점검하고 발주처에 보고 할 것. ○ 정밀점검에서 지적된 사항이 금년도 보수 계획이 있는 것은 거론할 필요 없음. - 보수공사 계획되어 있는 부분은 발주처와 용역사가 긴밀히 협조하여 정보를 충분히 공유할 것. ○ 점검 보고시 백화점식으로 나열하지 말고 핵심적인 사항으로 보고하여 줄 것. ○ 보수 우선순위는 보수가 시급한 구간 보수해야 하는데 보수가 쉬운곳, 돈이 되는곳을 우선하는 경우가 있음. 보수 1순위는 시급한 구간에 대하여 우선 보수될 수 있도록 할 것. ○ 최근 세월호 침몰사고 등 시설물 안전 등에 대한 사회적 분위기가 예전같지 않아 예전 사항을 답습하는 등의 안이한 마인드는 버리고 용역 수행에 만전을 기할 것.
국사봉 터널	○ 하자점검 용역은 타 정밀점검 용역보다 어려운 용역 으로 시공하자인지, 공용중 외부 영향에 의한 손상 인지를 확인하고, 구조물에 심각한 문제가 있는지의 여부를 필히 확인할 것.(터널 천정누수, 신축이음부 등을 정밀하고 자세하게 조사) ○ 국사봉터널 하자만료 기간이 2014년 11월 인데 용역 준공기일이 2015년 2월 임. 하자 만료전 점검 완료하여 하자 보수 시기를 놓치는 일이 없도록 할 것. ○ 2014년 안으로 용역 마무리 될 수 있도록 할 것.

구 분	내 용	비고
금천교	○ 금천교의 철도횡단구간에 대한 철저한 점검이 필요한 상태이며, 향후 상부 강성포장(LMC)이 계획 되어 있는 구간으로 점검시 본 사항을 참고하여 점검 바람. - 철도횡단구간 점검 계획 제출(철도청협의 필요) ○ 금천교와 같이 손상이 심화된 구간에 대해서는 예산 확정을 기다리기 보다는 좀 더 적극적인 대응이 필요함. ○ 금년도 8월말 철도횡단구간 및 인접구간 포장계획이 있음. 강우직후 포장상태 점검하여 체수구간 및 배수상태 등을 점검 바람.
샛강 다리교	○ 샛강다리는 특수교량으로 점검시 특이사항이나 접근이 어려운 점에 대해서는 발주처와 협의하여 처리할 것. - 사장교 중점점검 부분 파악 ○ 보도교로 설계되어 있음에도 자전거 이용자가 많은데 구조적으로 영향이 없는지를 검토 바람.
사당 고가	○ 자제점검 결과 최근에 Steel Box외부에 도장 박리등이 다수 조사되고 있어 이에 대한 원인 및 대책를 검토 할
수출의 다리고가	○ 교대, 교각 신축이음부 체수 해소 방안 제시 ○ 신축이음부 단차발생 및 후타재 손상에 대한 원인 및 대책 - 단차발생 최소화 할 수 있는 방안(제품) 검토 ○ 교각 코핑부에 균열자가 설치되어 있으므로 금회 점검시 확인하여 진전성 여부를 확인할 것.