결재일자	2015.06.19.

서무	진압1대장	119안전센터장			결재
		06/19
협 조

창의 위험 예지훈련 리포트

시트 번호		위험예지훈련 리포트		장 소		사 무 실
41				일 시		2015.6.19.(금) 11:30~12:00
상 황 :주택가 도로상에서 수관을 연장하고 있다.
119안전센터명	센터장		서 기		대 원
구로119 안전센터	代) 소방위 이종만		소방장 최영홍		소방장 황구연외 5명

⑴ 현상파악 (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	◎	주택가 도로상에서 수관을 연장하다 행인이 커플링에 맞아 다칠 수 있다.
2	◎	주택가 도로상에서 수관을 연장하다 커플링이 주변 차량에 맞아 차량 파손의 우려가 있다.
3	○	수관의 암․수 커플링을 반대로 연장해 수관 연장에 지장을 줄 수 있다.
4	○	주택가 창문을 깨다 날리는 유리조작에 행인이 맞아 다칠 수 있다.
5
6
7
8

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	주택가 도로상에서 수관을 연장하다 행인이 커플링에 맞아 다칠 수 있다.	수관을 연장하기 전에 전방의 위험요인을 확인한다.	※	◦현장주변 안전요원 배치 및 행인 통제
		수관을 두겹말이로 전개한다.
		현장주변에 통제요원을 배치한다.	※
2	주택가 도로상에서 수관을 연장하다 커플링이 주변 차량에 맞아 차량 파손의 우려가 있다.	수관을 연장하기 전에 전방의 위험요인을 확인한다.	※	◦현장주변 안전요원 배치 및 행인 통제
		수관을 두겹말이로 전개한다.
		현장주변에 통제요원을 배치한다.	※

(주) 표 중에서 ⑴～⑷는 훈련의 단계(라운드)를 나타낸다.