결재일자	2015.06.26.

담당자	진압2대장	119안전센터장			결재
		06/26
협 조

창의 위험 예지훈련 리포트

시트 번호		위험예지훈련 리포트		장 소		사 무 실
42				일 시		2015.6.26.(금) 10:00~10:30
상 황 : 화점 가까이에 수관이 길게 펼쳐져 있고 고압의 방수를 시작하고 있다.
119안전센터명	센터장		서 기		대 원
구로119 안전센터	소방위 유 형 열		소방사 이정석		소방위 고동윤외 4명

⑴ 현상파악 (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	◎	수관이 수압에 급격히 펴지면서 대원 또는 행인이 부상을 입는다.
2	◎	길게 우회하여 연결된 수관에 시민이 걸려 넘어져 다친다
3	○	고압 방수로 인해 진압대원이 압력에 의해 부상을 입는다.
4	○	길게 전개되고 꼬여서 방수 압력이 나오지 않는다.
5
6
7
8

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	수관이 수압에 급격히 펴지면서 대원 또는 행인이 부상을 입는다.	급격한 수압을 올리기전에 상황을 무전기와 음성을 통해 전파한다.	※	◦현장주변에 상황통제 대원을 배치하여 급격한 수압을 올리기전 상황을 무전기와 음성을 통해 알리자
		현장주변에 상황통제 대원을 배치 한다.	※
2	길게 우회하여 연결된 수관에 시민이 걸려 넘어져 다친다	평소 철저한 훈련으로 적정 수관 전개 수를 파악한다.	※	◦평소 철저한 훈련으로 불필요한 수관 전개를 피하고 현장주변에 상황통제 대원을 배치하여 안전사고를 미연에 방지하자
		현장주변에 상황통제 대원을 배치 한다.	※

(주) 표 중에서 ⑴～⑷는 훈련의 단계(라운드)를 나타낸다.