[별표9]

채널사인(Sign)(제9조 관련)

가.  설치대상 : 중앙소방학교, 중앙119구조본부, 소방본부, 소방서(필요시 119안전센터)

나. 설치방법

(1) 글씨재질 : 금속재질(알미늄, 스텐인레스 등)

(2) 제작방식 : 커버형 방식으로 제작

(3) 광    원 : LED 또는 네온 등을 이용하되, 야간에 충분한 식별이 가능하도록 제작한다.

[야 간 시]

[별표10]

전면간판(제10조 관련)

가.  설치대상 : 119안전센터, 119지역대

나. 설치방법

(1) 재  질 : 아크릴 또는 파나플렉스(panaplex)등 내부조명이 잘 비치고, 내구성이 우수할 것

(2) 바탕색 : 백색으로 하되, 하단부에는 적색띠를 한다.

(3) 글  씨 : 적색(119) 및 흑색(관서명)으로 표기하되, 우측 하단부에는 적색띠내에 흰색으로 영문 로마자 대문자로 소방관서 명칭 표기

종로소방서

세종로 119안전센터

[별표11]

돌출사인(Sign)(제11조 관련)

가.  설치대상 : 119안전센터, 119지역대

(1) 재   질 : 아크릴 또는 파나플렉스(panaplex)등 내부조명이 잘 비치고, 내구성이 우수할 것

(2) 바탕색 : 하단부 적색 및 백색 ※ 하단부 이미지 참조

(3) 글  씨 : 적색(119) 및 백색(관서명표기)

(4) 내부에는 조명시설을 설치한다.

(5) 설치방법 : 설치방법은 주변여건에 따라 입간판형식 또는 별도의 지주를 이용하여 설치할 수 있다.

[입간판형식]                     [지주이용 간판]

종로소방서

세 종 로

119안전센터

종로소방서

세 종 로

119안전센터