철도보호지구 행위신고 일반조건

1. 발파금지

2. 제출된 설계서 및 각종 조건을 준수하고 착공 후에도 서울시(서울시메트로9호선 주식회사)의 보완 요구사항이 있을 시 우선 보완 후 공사 시행

3. 추가굴착, 흙막이공, 지반보강 등 당초 협의한 설계, 굴착공법외의 설계변경 시 서울시(서울시메트로9호선 주식회사)와 필히 재협의

4. 공사 시행전 지하철 현황조사 결과에 의거, 지상부에 도시철도 9호선 구조물 경계표시(Line Marking) 또는 이격거리, 깊이가 표시된 표지판 설치

5. 지하철 역사(흑석역) 인접 공사인 관계로 소음 및 진동이 발생할 수 있는 공법의 사용을 금함

6. 착공 전 비상연락체계(시행자, 시공사, 감리자, 계측업체, 안전점검업체 등) 수립

7. 수방에 대비한 배수 Pump 및 비상 수방자재 확보

8. 도시철도 9호선 직원의 인접굴착공사 관리업무 수행을 위한 현장점검 및 설계자료 열람, 자료요구 등 공사 관련 업무협조 요구 시 적극 협조

9. 건축주는 열차운행으로 인한 소음, 진동 등에 대비하여 저감시설을 하여야 하며, 본 건물 시공 중, 후 이를 소홀히 하여 발생하는 피해 또는 민원에 대해서는 서울시(서울시메트로9호선 주식회사)에 어떠한 이의도 제기 할 수 없으며 위 건물과 토지에 대한 소유권이 타인에게 양도되어도 위 내용은 건축주(매입자)가 계속 승계토록 한다