첨부1

제어시스템에 사용하는 서비스목록

o 주요정보통신 기반시설 시스템장비 자산
No	자산 정보								관리자 정보			유지 보수	중요도			보안 등급	비고
	구분	자산명	설명	대수	위치	기종	운영체제	대표 IP	담당자	관리자	관리 부서	업체 정보	C	I	A	등급
1	서버	DB서버#1	공정진단, 데이터 저장	1	중앙 제어실	DL-370G6	Windows server 2008	192.168. 11.113	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	3	3	가
2	HMI	MOS#1	운영자 제어ㆍ조작용	1	중앙 제어실	HP Z-240	Windows XP	192.168. 12.143	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	3	3	가
3	HMI	MOS#2	운영자 제어ㆍ조작용	1	중앙 제어실	HP Z-240	Windows XP	192.168. 11.161	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	3	3	가
4	HMI	EWS#1	통합 운영자 제어ㆍ조작용	1	중앙 제어실	HP Z-240	Windows XP	192.168. 12.201.	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	3	3	가
5	HMI	EWS#2	통합 운영자 제어ㆍ조작용	1	중앙 제어실	HP Z-240	Windows XP	192.168. 12.141	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	3	3	가
6	HMI	OS#1	현장 감시	1	중앙 제어실	HP Z-400	Windows XP	192.168. 12.146	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	3	3	가
7	HMI	OS#2	현장 감시	1	중앙 제어실	HP Z-400	Windows XP	192.168. 12.147	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	3	3	가
8	HMI	PS	네트워크 관리	1	중앙 제어실	HP Z-400	Windows XP	192.168. 12.138	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	3	2	나
9	HMI	OS#3	막여과-가압식	1	중앙 제어실	HP Z-400	Windows XP	192.168. 12.242	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	2	2	나
10	HMI	OS#4	막역과-침지식	1	중앙 제어실	HP Z-400	Windows XP	192.168. 11.238	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	2	2	나
11	HMI	LOS#1	현장 감시	1	소장실	TG DreamsSys	Windows XP	192.168. 11.148	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	2	2	나

o 주요정보통신 기반시설 시스템장비 자산
No	자산 정보								관리자 정보			유지 보수	중요도			보안 등급	비고
	구분	자산명	설명	대수	위치	기종	운영체제	대표 IP	담당자	관리자	관리 부서	업체 정보	C	I	A	등급
12	HMI	LOS#2	현장 감시	1	정수과	TG DreamSys	Windows XP	192.168. 11.216	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	2	2	나
13	HMI	LOS#3	현장 감시	1	정수 시설과	TG DreamSys	Windows XP	192.168. 11.159	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	2	2	나
14	HMI	LOS#4	현장 감시	1	실험실	HP Z-400	Windows XP	192.168. 20.150	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	3	3	가
15	HMI	LOS#5	현장 감시	1	오니 처리장A	HP Z-400	Windows XP	192.168. 11.159	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	3	3	가
16	HMI	LOS#6	현장 감시	1	오니 처리장B	삼성 MV-50	Windows XP	192.168. 11.159	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	3	3	가
17	HMI	LOS#7	현장 감시	1	신탈수기동	ATEC ATS-EBS	Windows XP	192.168. 12.143	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	3	3	가

o 주요정보통신 기반시설 제어설비 자산
No	자산 정보						관리자 정보			유지보수	중요도			보안 등급	비고
	구분	자산명	설명	대수	위치	대표 IP	담당자	관리자	관리부서	업체정보	C	I	A	등급
1	제어설비	RS_100	현장자동제어	1	1정수장 약품투입동	192.168.11.11	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	2	2	나
2	제어설비	RCS_700	현장자동제어	1	중계펌프장	192.168.11.21	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	2	2	나
3	제어설비	RCS_800	현장자동제어	1	활성탄흡착지	192.168.11.25	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	2	2	나
4	제어설비	RCS_300	현장자동제어	1	송수펌프동	192.168.11.31	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	2	2	나
5	제어설비	RCS_200	현장자동제어	1	여과지	192.168.11.38	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	2	2	나
6	제어설비	RCS_400	현장자동제어	1	염소동, 방류동	192.168.11.41	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	2	2	나
7	제어설비	RCS_1	현장자동제어	1	2정수장 약품투입동	192.168.11.61	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	2	2	나
8	제어설비	RCS_2	현장자동제어	1	여과지동	192.168.11.63	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	2	2	나
9	제어설비	RCS_3	현장자동제어	1	활성탄흡착지	192.168.11.65	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	2	2	나
10	제어설비	RCS_4	현장자동제어	1	송수펌프동	192.168.11.67	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	2	2	나
11	제어설비	RCS_5	현장자동제어	1	배출수지	192.168.11.69	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	2	2	나

No	자산 정보						관리자 정보			유지보수	중요도			보안 등급	비고
	구분	자산명	설명	대수	위치	대표 IP	담당자	관리자	관리부서	업체정보	C	I	A	등급
12	제어설비	RCS_6	현장자동제어	1	1정수장 오니처리동	192.168.11.71	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	2	2	나
13	제어설비	RCS_9	현장자동제어	1	막여과(침지식)	192.168.11.77	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	2	2	나
14	제어설비	RCS_10	현장자동제어	1	막여과(가압식)	192.168.11.79	이광만	유영춘	정수 시설과	동국일렉콘스	2	2	2	나

자산중요도평가기준
자산의중요도평가는기관의업무와관련된여러가지요소를고려하여위험분석의대상인자산의가치를산정한다
자산의중요도를평가하기위한기밀성,무결성,가용성의등급은상(3),중(2),하(1)의3단계로적용하였으며등급별기준은다음과같다.
1. 기밀성 평가기준
등 급	가치	설 명
상(High)	3	.-기관의외부에노출될경우,기관의이미지손실,기관의업무활동에치명적인영향을초래할수있는경우 -기관의내부에서도상당히높은비밀등급의부여가요구되며,접근권한을엄격히제한해야하는경우
중(Medium)	2	.-기관의외부에노출되지않아야하며,외부에노출 될 경우 기관의 이미지 손실, 기관의 업무활동에 상당한 영향을 끼칠 수 있는 경우 -내부직원에게공개가능한정보로서,자산에대한접근이엄격히제한되지않음
하(Low)	1	.-외부에노출되어도기관의안전또는이미지손실에대한영향이크지않은경우 -외부에노출되어도기관의업무활동또는제공서비스에대한영향이크지않은경우
2. 무결성 평가기준
등 급	가치	설 명
상(High)	3	고의나 사고에 의해 변조되거나 일부 오류가 발생하는 경우 기관의 업무진행에 치명적인 피해를 줄 수 있고, 이로 인한 손실의 크기가 막대한 경우
중(Medium)	2	고의나 사고에 의해 변조되거나 일부 오류가 발생하는 경우 기관의 일부 업무진행에 상당한 문제를 발생시킬 수 있고, 이로 인한 손실이 큰 경우
하(Low)	1	고의나사고에의해변조/조작되는경우기관의 업무진행에 피해가 거의 없고, 이로 인한 손실의 크기가 크지 않은 경우
3. 가용성 평가기준
등 급	가치	설 명
상(High)	3	접근또는서비스가중단되는경우기관의업무진행을중단하게하는치명적인수준이며,이로 인한 손실의 크기가 막대한 경우
중(Medium)	2	접근 또는 서비스가 중단되는 경우 업무진행에 상당한 지장을 줄 수 있는 수준이며, 이로 인한 손실의 크기가 큰 경우
하(Low)	1	접근 또는 서비스가 중단되는 경우 업무진행에 대한 지장이 무시할 수 있는 수준이며, 이로 인한 손실의 크기가 크지 않은 경우