첨부1

기동장비 주요 지적사항

소방서	차 종	내 용	기 타
도봉	모닝(9530)	타이로드 엔드 유격 과다, 엔진오일 누유, 주행거리 오차
	진단차(1218)	프리히터 작동불량
	구조버스(1307)	자동이탈 장치 작동불량, 미션오일 누유, 하부구리스 미주입
	구급차(6937)	로어암 소음, 터보호스 오일누유
	구급이륜(5543)	브레이크등 상부 미점등
	9867	OVM 공구 미비치, 마이크 망실
	화학(5009)	PTO 오일 누유
	조연차(5589)	PTO오일부족, 장방향 중앙 LED등 미점등
	구급차(9635)	자동이탈수구 불량
	이륜(6118)	싸이드 스텐드 스위치 불량
	20호(5521)	펌프 RPM센서 작동 불량
	30호(1192)	펌프RPM센서 작동불량, 상부 써치 라이트 작동 불
	22호(2611)	팬밸트 균열, 변속기 오일 오염, 그랜드패킹 과다 누수
	32호(1281)	변속기·차동기어·브레이크 오일 오염, 그랜드패킹 과다 누수
	굴절(5527)	앞 아우트리거 유압호스 누유(컨넥터)
	공작	윈치 기어오일 부족, 발전기 전압 불량
	1호(3119)	차량 주행거리 운행일지와 틀림, 주간점검부 작성 부적정(더스트 인디케이터)
	5호(6120)	PCV 호스 빠짐
	8호(7639)	차량 주행거리 운행일지와 틀림
	10호(1131)	냉각수 부족, 지붕위 전광판 고정판 바닥 내려 앉음

기타 장비 주요 지적사항

○ 진압장비

도봉	현장대응단	- 신형공기호흡기 배터리 방전 - 소방장비 유류 사용일지 기재 미흡
	창동	- 송풍기 바퀴 고정장치 불량 - 소방장비 유류 사용일지 기재 미흡

○ 구조장비

도봉	현장대응단	- 잔류전류 검지기 사용법 미흡 - 가스 검지기 제로 조정 미흡 - 로프발사총 화약 관리 미흡
	구조대	- 전류잔류 검지기 밧데리 교환법 미흡 - 체인톱 점화플러그 미교환
	창동	- 원격 말벌 퇴치기 이지건 관리미흡 - 동력절단기 절단 날 반대로 결합됨 - 동력절단기 습식필터 마모 - 현관문 파괴기 총 정비/관리 미흡

○ 구급장비

도봉	현장대응단	- 오토바이 구급 제세동기 점검부 베터리관리 누락
	창동	- 구급 점검부 소독 및 세척 내용 부적절 및 기타내용누락

○ 통신장비 : 지적없음

○ 소방시설점검/감식 장비

도봉	소방시설 점검장비	- 일일점검부 통합점검부 미사용 - 경보설비중 복합형 감지기 시험기 규격별 보유수량 현황과 점검일지상 불일치
	화재감식 장비	- 초음파 세척기 관리 상태 미흡