「붙임 2」

동력절단기(예시)

화재, 구조현장에서 동력절단기 사용시 부주의 로 인하여 안전사고 위험요인이 있다.

동력절단기 날은 고속회전하기 때문에 절단

대상물에 따른 적정한 날의 상태를 확인 후

작업해야하며 작업전 날이 회전하는 방향에 동료 또는 행인이 없는지 반드시 확인한다.

또한 동력절단기를 들고 작업하는 인원은 정확한 자세(곧은자세)를 취하여 근골격계 질환이 발생하지 않도록 해야한다.

소속: 후암119안전센터

작성자 : 소방사 홍 길 동