사업소별 집중점검 주요 점검사항

팀별	점검구간	주요 점검 사항	점 검 결 과	비고
성동도로사업소	3공구 3교 P4-P12 STB : 상부 및 거더내부	- 도장박리 - 강재 변형 - 현장연결부 누수 - 볼트체결 상태
강서도로사업소	3공구 4교 MP1- P15 STB : 상부 및 거더내부	- 도장박리 - 강재 변형 - 현장연결부 누수 - 볼트체결 상태
북부도로사업소	1공구 본선 P1-P25 PSC : 거더내부	- 종방향 균열 - 경사균열 - Seg 접합부 누수여부 - 인양홀 누수 여부 - 콘크리트 박락
남부도로사업소	2공구 본선 P109-P117 STB : 거더내부 및 교각	- 도장박리 - 강재 변형 - 현장연결부 누수 - 볼트체결 상태
동부도로사업소	1공구 본선 P86-P104 PSC : 거더내부	- 종방향 균열 - 경사균열 - Seg 접합부 누수여부 - 인양홀 누수 여부 - 콘크리트 박락
서부도로사업소	1공구 본선 P86-P104 PSC : 교면 및 교각, 받침	- 방호벽 박락 및 박리 - 방음벽 고정 확인(파손 및 탈락) - 받침 가동여부 확인 - 콘크리트 박락