하남선 서울외곽선 하부통과 협의

검토의견에 대한 조치계획서

검 토 의 견	조 치 계 획	비 고
o 기술심사처 「타 기관 설계심의ㆍ자문 개선방안(기술심사처-1675호)」에 따라 기본설계 단계의 설계자문 및 설계완료단계의 설계심의를 득하여야 함	o 기술심사처 방침에 따라 기본설계 단계의 설계자문 및 설계완료단계의 설계심의를 득하도록 조치하겠음.	반영
o 하부통과시 우리공사 수도권본부의 도로점용 또는 비관리청 공사시행 허가를 득하여야 하며, 공사중 안전점검원 배치, 도로침하관리 등 우리공사 허가조건을 준수하여야 함	o 수도권본부의 도로점용 또는 비관리청 공사시행 허가를 득하도록 하겠으며 한국도로공사 허가조건을 준수하도록 조치하겠음.	반영
o 고속도로 노면 계측계획 보완필요 - 고속도로 노면 상시계측 방안수립 - 계측기 설치후 우리공사 관할지사인 동서울지사에서 실시간 계측결과를 모니터링 할 수 있는 자동화 계측 시스템 구축 필요 (1차 및 2차 기준치 초과 발생시 사무실 PC 및 핸드폰 알람 등 연계관리)	- 수평경사계, 3차원 형상변위계, 지표침하계등 상시계측방안을 수립하겠음. - 실시간 계측결과를 모니터링 할 수 있는 자동화 계측 시스템을 구축하여 고속도로 원지반의 변형파악 및 안정성을 확보하도록 조치하겠음.	반영