UPIS 자료등록 유의사항

UPIS 자료를 만드는데 도움을 줄 수 있는 자료를 http://urban.seoul.go.kr/4DUPIS/3D.jsp 게시하고 있습니다

□ 구역경계

◦ 구역경계는 안건상정 해당 구역의 연속지적도 좌표에 맞춰 작성한다.

◦ 폴리라인으로 작성하되 Auto-CAD(Auto-CAD 2005이하 버전)으로 닫힌 폴리라인으로 작성한다.에서 (*.shp)파일로 변환 ․ 저장한다.

(명령어 : mapclean ⇒ mapexport)

□ 평    면

◦ 평면이란 배치도, 용도지역도, 기반시설도, 토지이용계획도 등을 의미하며, 사업구역 내에만 작성한다.

◦ 평면은 RGB모드, 정북방향, 단일레이어의 PhotoShop(*.png) 파일로 하고, background는 삭제, 사이즈는 3000 pixel 이하로 작성한다.

□ 모    델

◦ 모델이란 안건으로 상정된 3차원 형태의 건물을 의미한다.

◦ 모델은 구역경계의 좌표에 맞춰 3d-max(*.3ds)로 작성한다.

◦ *.3ds파일 작성 시 스케치업 작업은 금지하고, 재질, 속성(카메라 라이트 포함) 등 모든 Material 속성을 뺀 순수 모델링 파일로 작성한다.

◦ 또한, 건물의 높이와 외관형태만 들어나는 모델링 파일로 작성한다.(※조감도용으로 사용한 건물면과 버텍스가 많은 모델링 파일은 등록 안됨)

(참고 : 건물색상 3d-max M - 볼선택 - 색넣기 - 〔R(125), G(125), B(255)〕 색연결고리 - 풀어서)

□ 지    형

◦ 지형은 사업구역 내 지형레벨을 의미한다.

◦ 지형은 구역경계의 좌표에 맞춰 3d-max(*.3ds)로 작성한다.

◦ 건물모델 파일과 지형레벨 차이를 보정해준다.

□ 작성한 후

http://urban.seoul.go.kr 에 접속하여 지도바로가기 - 사용자모델링 에서 구역경계, 평명, 모델, 지형을 각각 실행해보고 에러없이 실행되면 각 상정안건 담당 주무관에게 전송 후 전화한다.

UPIS 업무생성(입안,결정)시 업무명 부여방법

1. 최초 업무생성(입안) 단계

○ 해당 업무를 대표할 수 있도록 “업무명” 생성

- 구명 + 업무명(간략하게) + 위치

예시) 광진구 도시계획시설(도로)결정(안) 구의동 552-8일대

2. 공고 의뢰(업무공개) 단계

○ “구명”을 “공고번호”로 변경

- 공고번호 + 업무명(간략하게) + 위치

예시) 광진구공고2013-24 도시계획시설(도로)결정(안) 구의동 552-8일대

3. 고시게재 의뢰(업무공개) 단계

○ 기존 “공고번호와 업무명”을 “고시번호와 업무명”으로 변경

예시) 기존 : 광진구공고 2013-24 도시계획시설(도로) 결정(안) 구의동 552-8일대

변경 : 광진구고시 2013-50 도시계획시설(도로) 결정 구의동 552-8일대

※ 최종 “계획(안)도면확정”전에만 “변경 및 누락사항에 대한 입력·수정이 가능”하므로 “누락 및 변경사항을 모두 입력”한 후 “계획(안)도면확정”을 하여야 하며 확정 후에는 “모든 업무가 종료”됩니다.

*.3ds 파일 오류사항 수정방법

1. 건물이 보이지 않을 때1

☞ 구역경계 좌표값과 다른 위치에 있을 경우 - 구역경계(*.dwg)을 3d max에  import하여, 건물매스와 한 좌표에 뜨는지 확인 하도록 한다.

2. 건물이 보이지 않을 때2

☞ 구역경계과 건물매스의 위치가 동일하지만 보이지 않을 경우 - 이때는 레벨(z)값을 조정하도록 한다. 건물매스가 지형 밑에 위치해 있을 수 있기 때문이다.

3. 건물이 보이지 않을 때3

☞ 스케일이 작거나 클 때 - 서울시 연속지적도의 축척으로 수정해 준다.

4. 건물이 깨져 보일 때1

☞ 3d max 상태에서 깨끗하게 보이던 건물이 도시계획정보시스템에서 보면 부분적으로 보이지 않거나, 깨끗하게 보이지 않을 때는3d max에서 3ds파일을 export하면 dwg로 변환한 후에, cad에서 dwg를 열어  단축키x (EXPLODE)를 해주고 저장한다.

저장한 dwg파일을 3d max에서 import하여서 다시 3ds파일 변환 저장한다.

5. 건물이 깨져 보일 때2

☞ 건물이 부분적으로 투명하게 보일 때 - 파일을 3d max에서 열어보았을 때, 건물 매스의 면이 검은 색으로 보인다면 면의 겉과 안이 뒤집어 진 것이다. 뒤집힌 면을 부분 선택하여 겉면으로 뒤집어준다.