【첫단추 산후조리원 화재진압 매뉴얼】

성북소방서

(돈암119안전센터)

1. 일반현황

대 상 명	첫단추 산후조리원		위 치			성북구 동소문동 3가 63-0
대 표 자	유영희		전화번호			02-922-1575		건물주		이준현	방화관리자 (전화번호)		이준현 외 1명 *************
건물구조	양식, 철근조, 콘크리트, 지하 2층, 지상 6층 연면적 : 4,697.88㎡, 건축면전 : 4,697.88㎡
주 출입구 (개소)	4	피난계단 (비상구)			2		종사원 (명)		6	수용인원		30
난방방식	도시가스			난방연료			도시가스			주방화기취급		가스레인지
화재보험	2015년 8월 8일			회 사 명			메리츠			보험가입금액		100,000,000
주요취약시설	식당

2. 소방시설 등 설치현황

층별	소화설비					경보설비				피난설비				소방용수 설비		소화활동설비
	소화기	옥내소화전	스프링클러	co2소화설비	동력소방펌프	자동화재탐지	비상경보	비상방송	자동화재속보	유도등	유도표지	비상조명등		소화수조	저수조	연결송수관	무선통신보조설비	비상콘센트	제연설비	연결살수
-2	1	1				2/1	1			3		21
-1	6	2	123/1			2/1	2			2		20
1	3	2	67/1			6/4	2			7		15
2	3	2	65/1			5/3	2			2		15
3	3	2	65/1			4/3	2			2		15
4	3	2	65/1			4/4	2			2		15
5	3	2	65/1			4/3	2			2		15
6	3	2	76/1			4/3	2			2		12
계	25	15	526/7			31/22	15			22		128

3. 화기취급현황

구 분	3층
가스시설 등	가스레인지

4. 소방활동상 예상되는 문제점 및 대책

○ 건물구조 및 피난상 문제점

-양식 철근콘크리트조 평가

-비상구가 2개 있으나 복잡한 내부구조로 인해 연기가 찼을 경우 신속한 대피 어려움

-종사원에 비해 요구조자인 신생아들의 숫자가 많아 신속한 인명구조가 요구됨

○ 화재진압 및 인명구조상 문제점

-신생아들이 마음대로 움직일 수 없기 때문에 화재 시 다수의 인명피해 우려됨

-복잡한 내부구조로 인해 인명구조 활동시 어려움

○ 대  책

-소화기 비치 및 관계자 소화기, 옥내 소화전 이용 초기진화 방법 숙지 교육

-진압대원들은 지속적인 화재 가상 도상훈련 실시 후 신속한 인명 대피 방안 강구

-관계자와 종사원에게 화재 시 피난 요령 방법 숙지 교육

5. 화재진압대책

□ 주위환경

○ 출퇴근 시간에 사고 발생시 교통체증이 우려됨

□ 화재취약장소 및 연소확대 요인

○ 대상물이 지상 3층에 있고, 복잡한 내부구조로 인해 다수 인명 피해가 우려됨

□ 소화활동설비 활용시 참고사항

○ 건물 정면에 연결 송수관 점유

□ 출동부대 편성

출동구분	안전센터명	예상출동소방력			소방용수시설	방수 구수	수 관 연장수	방 수 소요시간	기 타
		차 량	인 원	출동거리 (소요시간)
1착대	돈암	3	9	2분	2123	1	10	3
2착대	연건	2	6	3분	2134	1	8	3
3착대	길음	2	6	4분	2124	1	7	4
4착대	종암	5	15	5분		1	8	4

□ 출동대별 활동계획

○ 1착대 :  - 건물 전면에 부서하여 연결송수관 점유

- 우측 출입구를 통하여 지상 3층에 진입하여 인명구조

- 화점에 방수하여 초기진압 및 연소방지에 주력

- 탱크차는 소화전 2123호 점유하여 소방용수 공급 작업 실시

○ 2착대 : - 건물 우측면에 부서하여 도시가스 밸브를 차단

- 좌측출입구를 통하여 지상 3층에 진입하여 인명구조

- 연소 확대 방지에 주력

- 탱크차는 소화전 2134호 점유하여 소방용수 공급 작업 실시

○ 3착대 : - 구조, 진압대원은 선착대 진입장소로 진입하여 인명대피 및 연소 확대 방지에 주력

- 탱크차는 소화전 2124호 점유하여 소방용수 공급 작업 실시

6. 인명구조대책

○ 2인1조 인명구조 특공대 편성하여 옥내진입, 신속한 인명구조 및 인명검색

7. 구급활동대책

○ 응급환자 발생 시 현장 응급처치 후 서울대 병원 및 고대병원 응급실로 이송

위치도 및 평면도

위  치  도

평  면  도

출동로 및 배치도

출  동  로

배  치  도

취약지역 및 진압작전도

취약지역(사진)

진압작전도