청계천 준설 퇴적고 및 작업지시구간 위치도

청계1,3,5구역 작업지시구간

청계천 좌안(3구역)

□3.3*3.3*2련, L=175m

청계천 좌안(5구역)

(정릉천합류~신답철교)

□2.5*2.8*1련, L=550m

청계천 좌안(1구역)

(신답철교~제1처리장유입)

□2.5*2.8*1련, L=1,720m

백운동천(광화문 광장 사거리) 퇴적고 조사 및 작업지시구간 위치도

청계천(우안) 광화문광장

U형수로 L=100m