청사 시설물 보수사항

소변 누수

세면대 및 소변기
○ 세면기를 받치는 원형 브라켓이 노후로 세면기 이탈 및 전반에 걸쳐 처짐현상 발생 ○ 화장실 소변기의 누수현상 발생

조명, 암막커튼, 출입문 및 외부계단
○ 강당 천장조명 교체가 필요 ○ 강당 커튼레일이 노후로 인하여 암막컨튼의 무게를 견디지 못하여 이탈현상 발생 ○ 사무실 출입문이 걸림현상이 발생, 경첩의 교체가 필요 ○ 녹번청사 외부계단의 미끄럼방지용 고무논슬립의 탈락현상이 발생