청사 시설 안전점검 및 조치내용

□ 점검일시 :

□ 안전점검 및 조치내용

구분	점 검 내 용	점검결과	조치내용	점검자
건축 분야	◦ 피난시설규정 등 건축법상 저촉 여부 ◦ 기둥, 보, 슬래브 등 주요구조부의 변형 및 균열상태 ◦ 주계단․벽체 변형 및 균열상태 ◦ 증･개축으로 인한 주요구조부 안전성 여부 ◦ 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 ◦ 철골구조물의 구조내력 저하 여부 도장재료 마감 및 부식상태 형강 등 관련부재 변위･변형･휨 상태 ◦ 외벽타일, 석재 등 마감재 균열 및 탈락상태 ◦ 조명, 무대시설, 광고탑 등 부속시설 안전 여부 ◦ 옥상 물탱크･물건적치 등 과하중상태 ◦ 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부 ◦ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태 등
토목 분야	◦ 석축, 옹벽 등의 균열 및 변형 발생 유무 ◦ 지하의 차수시설물 및 토류구조물상태
기계 분야	◦ 배관의 파손･누수 및 유지관리상태 ◦ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 ◦ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동 여부 ◦ 급수･급탕･공조시설 관리 및 안전성 여부 ◦ 오･폐수처리시설 가동상태 ◦ 기계식주차시설, 주차타워 등의 안전관리실태 ◦ 비상시 승강기의 비상운전 작동상태 등

구분	점 검 내 용	점검결과	조치내용	점검자
가스분야	◦ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부 ◦ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ◦ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정 여부 ◦ 가스보일러의 흡･배기구시설 설치상태 ◦ 지하실 환기 및 관리상태 확인 ◦ 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 ◦ 가스관 부식 및 손상 여부 ◦ 가스사용 시 주의사항 등 안전표어 부착 여부 등
전기분야	◦ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ◦ 조명탑 등 전기시설물의 유지관리상태 ◦ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보 여부 ◦ 전선배선 불량 및 문어발식 콘센트 사용 여부 ◦ 전기기구 접지 및 피뢰침설치 적정 여부 ◦ 전기실 등 누유, 누전 및 보호시설 적정 여부 등 ◦ 승강기 및 엘리베이터 안전검사필증 부착 여부 ◦ 소화기․화재탐지기 등 소방시설 상태 ◦ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 ◦ 피난․소화통로 확보여부, 유지관리 상태