청소년수련시설 내진성능평가 용역 실시 계획

내진성능평가 및 보강이 필요한 청소년수련시설에 대하여 내진성능평가 용역을 실시하여 지진 등 재난에 안전한 청소년수련시설을 조성하고자 함

추진근거

❍ 지진·화산재해대책법 제16조 (기존 시설물의 내진보강 추진)

⇒ 공공건축물 내진보강(내진성능평가 포함)추진

❍ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제7조의2 (내진성능평가 등)

❍ 서울시 지진방재 종합계획 (시장방침 제163호, 2016.6.15.)

⇒ 공공건축물에 대한 내진성능평가 및 내진보강 추진

용역개요

❍ 용 역 명 : 시립 청소년수련시설 내진성능평가 용역

❍ 용역기간 : 2017.10. ~ 2018.04.(착수일로부터 180일간)

❍ 용역대상 : 청소년시설 27개소(수련관 21 유스호스텔 2 특화시설 3 임대아파트 1)

※ 세부내역 붙임 1 참조

세부추진계획

❍ 내진성능평가 내용

- 정밀점검에 준한 현장조사 실시

- 설계도서 검토 및 안전진단 결과를 참조하여 대상 건물 내력 산정

- 부재실측, 콘크리트상태조사 등 외관(육안)조사 및 비파괴 검사 실시

- 시설물 구조해석 및 계산을 통한 내진해석·평가 실시

❍ 전문성 확보를 위한 TF팀 구성

- 설계 및 감독 업무 등 공동 수행을 위한 TF팀 구성(건축 직렬 공무원 구성)

※ 청소년시설팀장, 차인석 주무관(건축), 정한수 주무관(건축), 윤재호 주무관(토목)

행정사항

❍ 내진성능평가 결과에 따라 보강 우선순위 선정하여 순차적 내진보강 실시

❍ 유스호스텔(2개소)에 대해서는 내진성능이 미흡한 경우 자체적으로 보수·보강 실시

붙임 : 1. 내진성능평가 대상 시설 세부현황 1부. 끝.

붙임1

내진성능평가 대상 시설 세부현황

No	시설물명	연면적(㎡)	구조	용도	준 공	비고
1	강동청소년수련관	5,125.88㎡	RC조	청소년수련시설	2012년
2	강북청소년수련관	5,542.55㎡	RC조	청소년수련시설	2001년
3	광진청소년수련관	5,548.37㎡	RC조	청소년수련시설	2006년
4	구로청소년수련관	7,447.77㎡	RC조	청소년수련시설	2002년
5	금천청소년수련관	5,055.99㎡	RC조	청소년수련시설	2004년
6	노원청소년수련관	8,246.15㎡	RC조	청소년수련시설	1998년
7	동대문청소년수련관	7,326.42㎡	RC조	청소년수련시설	2003년
8	마포청소년수련관	5,208.74㎡	RC조	청소년수련시설	2008년
9	망우청소년수련관	5,083.62㎡	RC조	청소년수련시설	2006년
10	목동청소년수련관	6,203.65㎡	RC조	청소년수련시설	1988년
11	문래청소년수련관	5,610.63㎡	RC조	청소년수련시설	1987년
12	보라매청소년수련관	4,720.70㎡	RC조	청소년수련시설	1986년
13	서대문청소년수련관	5,804.57㎡	RC조	청소년수련시설	2005년
14	서울청소년수련관	6,911.37㎡	RC조	청소년수련시설	1970년
15	성동청소년수련관	6,855.90㎡	RC조	청소년수련시설	2004년
16	성북청소년수련관	5,725.84㎡	RC조	청소년수련시설	2002년
17	수서청소년수련관	6,381.07㎡	RC조	청소년수련시설	1994년
18	은평청소년수련관	4,963.16㎡	RC조	청소년수련시설	2003년
19	중랑청소년수련관	4,296.26㎡	RC조	청소년수련시설	1999년
20	중랑 임대아파트	7,895.52㎡	RC조	청소년수련시설	1990년
21	창동청소년수련관 (창동문화체육센터 포함)	14,246.98㎡	RC조	청소년수련시설	2005년
22	화곡청소년수련관	4,991.28㎡	RC조	청소년수련시설	2009년
23	서울유스호스텔	9,194.67㎡	RC조	청소년수련시설	1995년
24	하이서울유스호스텔	9,807.01㎡	RC조	청소년수련시설	2011년
25	청소년미디어센터	1,428.74㎡	RC조	청소년수련시설	2000년
26	청소년성문화센터	684.07㎡	RC조	청소년수련시설	2001년
27	청소년직업체험센터	5,344.46㎡	RC조	청소년수련시설	1999년
	합 계	165,560㎡