문서번호	생활환경과-14212
결재일자	2016.10.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	클린도로운영팀장	생활환경과장

청소차량 및 차고지 점검계획

2016. 10

기후환경본부

(생활환경과)

청소차량 및 차고지 점검계획

청소차량의 청결상태 및 차고지의 악취 및 소음발생 등 실태를 점검하여 미흡한 부분은 시정 조치함으로써 청소장비 및 시설의 청결도를 높이고 깨끗한 도시환경을 조성하고자 함

Ⅰ		추진배경 및 방향

□ 추진배경

○ 청소차량 청결상태 및 외관 등을 점검하여 청소종사자 및 기관의 청소차에 대한 청결 의식의 제고 필요

○ 차량정비 등 장비관리 소홀로 인한 고장 등 작업실적 저하

○ 폐기물 수집운반 중 발생 가능한 차고지 주변 낙하물 및 적치물로 인한 주변환경 오염

□ 추진방향

○ 청소차량 및 차고지 청결 관리 상태 중점 점검으로 청결도 향상

○ 정기적 또는 주기적으로 차량 및 차고지 청결 관리 유도하여 차량고장 등을 사전에 예방하도록 유도

○ 청소차량 및 차고지 점검대상 분담하여 시는 직영을, 자치구는 대행을 각각 전담하여 업무의 효율성 및 자치구 관심도를 제고

Ⅱ		점검개요 및 내용

□ 점검개요

○ 점검기간 : ‘16. 10.07 ~ 11.10

○ 점검대상 : 청소차량 및 차고지

- 청소차량 2,490대, 차고지 97개

구 분		계	차량 종류					차고지
			물 청소차	분진 청소차	노면 청소차	수집	수송
계	계	2,490	206	35	144	1,659	349	97
	직영	905	195	35	131	406	104	34
	대행	1,585	11	0	13	1,253	245	63

□ 점검방법

○ 시직원 및 구직원 분리점검 실시

- 시직원 : 2인 1조로 자치구 직영 차량 및 차고지 중점 점검

- 구직원 : 자체계획을 통한 자치구 대행업체 차량 및 차고지 중점 점검

○ 점검내용 및 평가기준

- 청소차량 청결 및 정비 상태 점검(항목별 5점)

· 청소차량 세차 등 외관관리상태(전체, 후방투입구)

· 가이드라인에 따른 차량 도색 및 부식여부

· 차량 고장 여부, 정비일지 관리상태, 분진필터 적기 교체 여부 등

· 청소차량정보관리시스템 단말기 정상 작동 여부(물청소차,분진흡입청소차)

- 청소차고지 점검(항목별 5점)

· 주변시설(배수로, 주벽외벽) 관리상태

· 바닥관리 및 폐기물 방치상태

· 세차시설 설치 여부 및 이용실태

· 전기용품, 전기 설비 등 사용 실태 및 차고지 화재 등 안전조치 여부

□ 분야별 점검 기준

○ 청소차량 청결상태 점검

- 청소차량 세차 등 외관관리상태(전체)

항목별	평가기준	배점
양호	·차량 외부 전체에 먼지, 찌든때, 오물 등이 없이 광택 유지	5
보통	·일부 먼지가 묻어 있으나 대체적으로 깨끗함	3
미흡	·찌든때, 먼지, 오물 등이 차량외부에 많이 쌓여 있음	1

- 청소차량 세차 등 외관관리상태(후방 투입구)

항목별	평가기준	배점
양호	·후방투입구가 깨끗이 관리되어 먼지, 찌든때, 오물등이 전혀 없음	5
보통	·일부 먼지, 오물이 묻어 있으나 대체적으로 깨끗함	3
미흡	·후방투입구에 폐기물이 남아 있고 침출수가 누수되며 청소도구등이 매달려 있음	1

- 차량 도색 및 부식여부

항목별	평가기준	배점
양호	·차량외부 업체명, 전화번호 도색등 가이드라인에 따른 도색이 되어 있음	5
보통	·일부 폐인트가 벗겨져 있고 부식되어 있으나 대부분 선명하게 도색되어 있음	3
미흡	·철판이 부식되어 구멍이 뚫려있거나, 여러 곳이 페인트가 벗겨져 부식되어 있음	1

- 차량 정기 점검여부

항목별	평가기준	배점
양호	·주기적으로 차량 정비를 실시하고, 차량내외부 부품을 적절 교체하고 있음, 정비대장관리가 양호	5
보통	·주기적으로 차량 정비를 실시하지 않으나, 차량내외부 부품을 적절 교체하고 있음	3
미흡	·불규칙적으로 관리되고 있으며, 차량내외부 부품의 적절 교체가 이루어지지 않고, 부착장치중 일부 작동 불량	1

- 차량정보관리시스템단말기 작동여부(물청소차, 분진흡입청소차)

항목별	평가기준	배점
양호	·단말기가 설치되어 정상작동되고 있으며, 운전원이 단말기 사용법에 대하여 숙지하고 있음	5
보통	·단말기가 정상작동되나, 운전원이 사용법을 숙지하고 있지 않음	3
미흡	·단말기가 정상작동되지 않고, 운전원이 사용법을 숙지하고 있지 않음	1

○ 청소차고지 점검

- 배수로 및 주변외벽 관리상태

항목별	평가기준	배점
양호	·배수로가 정비되어 있고, 주변외벽이 설치되어 있음	5
보통	·배수로가 정비되어 있지 않거나, 주변외벽이 설치되어 있지 않음	3
미흡	·배수로가 정비되어 있지않고, 주변외벽도 설치되어 있지 않음	1

- 바닥관리 및 폐기물 방치상태

항목별	평가기준	배점
양호	·차고지 바닥이 깨끗이 정비되고, 포장되어 있음	5
보통	·차고지 바닥에 폐기물이 흩어져 있거나, 바닥에 균열 및 포트홀이 있음	3
미흡	·차고지 바닥에 폐기물이 흩어져 있으며, 바닥에 균열 및 포트홀이 있음	1

- 세차시설 설치 여부 및 이용실태

항목별	평가기준	배점
양호	·세차시설이 정상운영되고 있음(외부세차시설 이용)	5
보통	·세차시설이 설치되어 있으나, 고장 및 용수부족등으로 비적절히 운영됨	3
미흡	·세차시설이 없음	1

- 전기 용품, 전기 설비 등 사용 실태 및 차고지 화재 등 안전조치 여부

항목별	평가기준	배점
양호	·차고지 내 소화기 비치, 유류용품 분리보관, 전기시설로 인한 화재예방 등 적절한 안전조치가 이루어짐	5
보통	·차고지 내 소화기 비치되어 있으나, 유류용품 혼합보관 등 안전조치 부족	3
미흡	·화재예방에 대한 조치가 전혀 없음	1

Ⅲ		점검결과 활용

□ 조치사항

○ 지적사항 신속 시정 촉구, 경미한 사항은 현장 행정지도

○ 점검결과에 따른 익년도 점검시 중점 점검사항 참고

○ 대행업체 및 청소종사자 자치구(청소과) 자체 청결 교육 실시

Ⅳ		행정사항

□ 추진일정

○ 시 점검계획 수립 통보(시→자치구) : 10. 05

○ 자치구 대행업체 점검계획 수립 및 점검일정 제출 : 10.07

○ 현장점검 실시 : 10. 10 ~ 11. 15

○ 점검결과 종합 보고(시) : 11.18

□ 점검결과 지적사항에 대한 시정 등 후속조치 철저

○ 점검결과 시정 조치사항 제출(자치구→시) : 12. 9

붙임 : 청소차량 및 차고지 점검표 1부. 끝.

[붙임]

청소차량 및 차고지 점검표
									점검일 :
점검분야 : □ 청소차량 , □ 청소차고지						구분 : □ 직영 , □ 대행
자치구명 :		위 치 :
차량번호 :				사용용도 :
차량종류 :				점검자 : (인)
저공해조치여부 : (DPF, LPG·CNG개조)				확인자 : (인)
점검내용			등급					등급사유
			양호		보통		미흡
청소차량	청소차량 세차 등 외관관리상태(전체)
	청소차량 세차 등 외관관리상태(후방투입구)
	차량 도색 및 부식여부
	차량 정기 점검여부
	차량정보관리시스템 단말기 작동여부
차고지	배수로 및 주변외벽 관리상태
	바닥관리 및 폐기물 방치상태
	세차시설 설치 여부 및 이용실태
	차고지 화재 등 안전조치 여부