	등록·신고 체육시설 안전점검표

수 영 장

공통사항

<표 - 3> 체육시설 안전점검표(체육시설법규 준수 여부, 공통사항) 점검시설 체크 : □ 수영장, □ 헬스장, □ 체육관
소 속		점검자		점검일자
시설명		주 소

구분		점검항목	등급			해당 없음	비고
			양호	주의	불량
체육 시설 법규 준수 여부	시설기준	한국산업규격 KS 조도 기준 A3011 : 1998			/
		응급실 및 구급 약품 비치 여부(신고 체육시설업(수영장업 제외)과 골프장업은 제외)			/
		환기시설의 설치 여부			/
		어린이통학버스의 도로교통법 제52조에 따른 신고 여부			/
		자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 제53조의 4에 따라 설치하는 어린이 하차 확인 장치 작동 여부			/
		높이 3m 이상의 추락위험이 있는 시설(계단 제외) 주변 높이 1.2m 이상의 안전난간 설치 여부			/
	지도자 배치	규모별 적정 지도자 배치 여부			/
	안전 · 위생 기준	이용질서 유지 여부			/
		시설･설비･장비･기구 등의 정상 이용 가능 여부			/
		재난 및 안전관리기본법 제3조 제1호 가목에 따른 대응 및 대비 여부			/
		음주자 등의 이용 제한 시행 여부			/
		정원 내 이용 여부 (체육도장, 무도학원/무도장 m2 인원)			/
		소화기 설치 여부			/
		피난안내도 부착 또는 피난 방법 고지 여부			/
		해당 체육시설 내 사망사고 발생 시 지자체장에게 즉시 보고 여부			/
		자동심장충격기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급 장비 구비 여부(등록 체육시설업자만 해당)			/
		안전·위생 매뉴얼 작성 및 게시 여부			/
		안전·위생 매뉴얼의 반기별 1회 교육 여부			/
		안전수칙 게시 여부			/
		체육시설 조명타워 또는 광고판 등 부착물 안전 설치 여부			/
	보험가입	체육시설 배상책임보험 가입 여부 (공공 체육시설은 권고, 소규모 체육시설은 제외)			/

등록 체육시설

<표 - 12> 체육시설 안전점검표(체육시설법규 준수 여부, 시설별
소 속		점검자		점검일자
시설명		주 소

구분		점검항목	등급			해당 없음	비 고
			양호	주의	불량
수영장	시설 기준	수영조 벽면 거리 및 수심 표시 적정성 여부			/
		수영조 및 수영조 주변 통로 미끄러짐방지 자재사용 여부			/
		도약대와 수심의 적정성 여부			/
		도약대의 미끄럼방지 처리 여부			/
		도약대와 천장높이의 적정성(스프링보드 도약대와 플랫폼 도약대)			/
		수영조 통로 폭 1.2m 이상 확보의 적정성			/
		감시탑 설치의 적정성 여부			/
	안전 · 위생 기준	수영장 입장자 정원 준수 여부			/
		수영조 동시 수영 정원 준수 여부			/
		도약대 반지름 3m 주변 수면 수영 가능 인원 여부			/
		실외수영장 의료인력 배치 여부			/
		수영조 욕수의 1일 3회 이상 여과기 통과 여부			/
		수영장 정원, 욕수 순환횟수, 잔류염소량, 수소이온농도, 및 수영자의 준수사항 게시 여부			/
		미끄럼틀 설치 시 관리 요원 배치 및 운용 여부			/
		적정 수상 안전요원 배치 여부(2인 이상)			/
		반기별 수질검사 1회 실시 및 게시 여부			/
		수영조 정기적 점검 여부(1시간마다)			/
		수영조 내 사다리의 벽과 사다리 사이 끼임사고가 발생하지 않도록 설치 여부			/