총체적 안전점검 2차 확인점검 실적

□ 총괄표

총체적 안전점검 1차 점검 결과(건, ‘14.5월)							2차 확인점검 실적(건)
대상	지적사항	현장조치	1개월내 조치예정	3개월내 조치예정	3개월 이상소요	기타	1~3개월내 조치 예정 지적사항 중 확인점검 실적(건)	미조치(건)
옥수역 3호선	3건	-		3건			3건(조치완료)

(2차 확인점검 결과 주요 조치사항)

ㅇ 옥수역 승강장 아치(Arch) 지붕 유리창 지지 수평 철판(Bar) 부식

- 2014. 08.11 조치완료

* 조치내용 : 노후 수평철판 철거후 재 설치

ㅇ 옥수역 승강장 아치(Arch) 지붕 유리 파손(14장)

- 2014. 06.22 조치완료

* 조치내용 : 기존 유리 철거후 재 설치

ㅇ 옥수역 승강장 외측 창틀부 코킹 노후화로 우수가 유입 창틀 고정부 철물 부식

- 2014. 06.22 조치완료

* 조치내용 : 창호 후레임 교체 보수

관리책임

교통정책과 허 율(2133-2228, pentax@seoul.go.kr)

□ 지적사항 조치 사진

옥수역 지붕유리 수평철판 부식 (조치 후)	승강장 지붕유리 파손 (조치 후)	옥수역 외측 창틀부 우수로 철물 부식 (조치 후)