최근 3년간 상수도관 이물질 출수

연번	발생 년도	발생위치	이물질 출수 추정 관로		이물질 종류	원인	조치 결과
			부설 년도	관경
1	2017.8	미아동860-141~403-71	1985	150	녹물,검은알갱이	노후관	교체완료 (2017.9)
2	2017.5	방학동 644-11	1986	80	검정색 미세가루	관말	관퇴수 실시
3	2017.3	방학동 626-23	1986	80	검정색 미세가루	관말	관퇴수 실시
4	2016.6	방학동 393-28	1987	150	검정색 미세가루	관말	관퇴수 실시
5	2016.7	방학동 336-69	1987	150	검정색 미세가루	관말	관퇴수 실시
5	2016.8	방학동 393-7	1989	80	검정색 미세가루	관말	관퇴수 실시
7	2016.5	방학동 402-11	1989	80	검정색 미세가루	관말	관퇴수 실시
8	2016.8	상계동 111번지 일대	1982	150	녹물,검은알갱이	노후관	교체완료 (2017.9)
9	2016.9	수유동516-100~516-107	1984	80	녹물,검은알갱이	노후관	교체완료 (2016.12)

※ 작성방법

- 최근 3년(2017년,2016년,2015년)발생건에 대하여 작성

- 발생년도 월일까지 기재(일자 모를시 년월까지만 기재)

- 발생위치 민원지역

- 이물질 종류 검은알갱이 등 사실대로 기재

- 원인 관말지역, 수계전환시 발생 등

- 조치결과 관퇴수 실시