최종 자문결과 통보서
(2024년 자문회의 제1차)
【 공사 개요 】
공 사 명	2024년 양재대로 장기사용 송배수관 정비공사		사업시행자	강동수도사업소
대상도로	양재대로		차로수	4차로
점용기간	36일		점용차로수(폭)	1~2개 차로
점용시간	22시~06시(당일굴착/당일복구)		자문일자	‘24.1.11. (대면)
담당부서	시설관리과		시공회사	-
【 자문 내용 】
자문 결과		조건부 시행
수반내용	◦ 「2024년 양재대로 장기사용 송배수관 정비공사 교통소통대책 자문회의결과 보완서」에 의거 공사를 시행하기 바람 ◦ 공사현장에서는 교통소통대책 보고서를 상시 비치하도록 하며, 현장상황에 의해 차로를 임의로 점용하지 말고, 수립된 계획에 의하여 지점별, 단계별 차로점용계획을 준수하여 공사를 시행하기 바람 ◦ 공사 관련 차량의 불법 주․정차로 추가적인 교통정체가 발생하지 않도록 현장정리를 철저히 하고 공사차량의 진․출입 시 등 반드시 교통통제수를 배치하여 차량을 유도하기 바람 ◦ 완화구간에 급작스런 차로변경이 되지 않도록 설치하고, 변경한 경로는 도류화시설이나 임시 방호울타리를 설치하여 공사시공자 및 감리회사 등이 관리․감독을 철저히 하기 바람 - 방호울타리 외에 사이렌, 경광등, 진동(노면요철처리) 등과 같은 시설을 보완 설치하기 바람 ◦ 단계별 상황에 맞게 주의구간 교통안내표지판을 설치하여 공사를 시행하기 바람 ◦ 공사시행 중 부득이하게 수립된 교통소통대책(점용기간 포함)이 변경될 경우에는 현장에서 임의적으로 처리하지 말고, 사전에 교통운영과와 변경된 교통소통대책에 대해 협의 후 공사를 시행하기 바람 - 일시적이라도 도로 및 보도를 무단 점유하지 않도록 하기 바람 ◦ 허가 또는 승인 관련부서(관할구청 토목과 및 도로과, 서울시 교통운영과 등)의 현장 점검 시 지적된 공사 중의 교통소통 및 안전상 불합리한 문제점에 대해서는 관련부서와 협의하여 개선 조치하기 바람 ◦ 공사시행에 따른 서울특별시경찰청 교통안전심의 결과를 별도로 교통운영과에 서면 통보하기 바람 - 자문회의 심의결과와 동일한 경우, 유선 통보 후 공사 시행 - 서울특별시경찰청 등 관련부서와 협의 결과 부득이하게 교통소통대책이 변경된 경우, 교통운영과와 변경된 사항에 대해 최종 협의 후 공사 시행 ◦ 공사감독부서에서는 공사현장에서 교통소통대책의 준수 및 공사일정관리가 원활히 이루어 질 수 있도록 공사시공자 및 감리회사 등에 대한 관리․감독을 철저히 하기 바람 ◦ 점용기간이 자문결과 대비 20% 이상 연장될 것으로 예견될 시에는 당초 점용 만료일 45일전까지 점용기간 연장에 관하여 교통운영과와 협의하기 바람 ◦ 교통현황을 확인할 수 있는 CCTV를 설치하여 교통운영과에 공유하고, 교통운영과와 협의하여 교통상황 모니터링을 시행 ◦ 공사완료 6개월 전 도로복구계획을 교통운영과와 사전협의 및 심의 상정해야함. (Tel 02-2133-2463, Fax 2133-1053)
서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 위원장