-「생명의 문 비상구」-

안전캠페인 운영 계획

성 북 소 방 서

(예 방 과)

- 생명의 문 비상구 - 안전캠페인 운영 계획

추석절 기간동안 시민들이 편안하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록  『생명의 문 비상구』 에 대한 자율적인 안전관리 적극수행과 안전문화 확산 및 피난통로 환경개선을 위한 안전캠페인 운영 계획임.

Ⅰ

추진근거

❍ 예방과-2492(2014.3.6.)호「2014년도 비상구 안전관리 종합대책 알림」

❍ 본부 예방과-17269(2014.8.11.)호「2014년 추석절 소방안전대책」추진 알림

Ⅱ

추진방향

❍ 관계인 자율안전의식 제고 및 선제적 예방활동을 통한 근원적인 불량요인 제거

❍ 겨울철 대비 불특정 다수인이 운집하는 다중이용시설 등에 대한 사전예방활동 추진

❍ 다중이용시설의 집적(集積)․복잡화된 건축물의 다양한 특성대비 위급한 상황으로부터 국민의 생명․신체 및 재산 보호

❍ 비상구 관리실태, 운영사항 확인 등 지속적인 안전관리 추진

⇒ 「생명의 문 비상구」안전점검의 날 과 병행 추진

Ⅲ

세부 추진계획

□ 『생명의 문 비상구』안전캠페인 운영

❍ 일    시 : 2014. 9. 3. (수), 17:00

❍ 추진대상 : 지하철 6호선 월곡역 및 홈플러스(코업스타클래스)

❍ 참가인원 : 35명

- 소방공무원 15명(예방과11명, 대응총괄팀2명, 홍보교육팀2명)

- 의용소방대 20명

❍ 복    장

- 소방공무원 : 근무복

- 의용소방대 : 조끼착용

❍ 방    법

-「9월 비상구 안전점검의 날」행사 추진

- 의용소방대 합동 안전캠페인 실시

❍ 내    용

- 어깨띠 착용,『비상구는 생명문』안전스티커 부착

- 비상구 안전관리 안내문·리훌렛 배포 및 홍보

- 비상구 등 피난통로 장애물 방치 및 폐쇄·훼손행위에 대한 계도

※ 비상구 관리사항에 따른 세부위반 유형별 붙임 참조

- 관계인 등에 대한 안전관리 사항 중점 교육

❍ 진행계획

시 간		내 용	비 고
16:40~16:50	10분	○ 이동 (본서 → 월곡역 1번출구)	어깨띠 및 리훌렛 준비
16:50~17:00	10분	○ 집결 및 운영준비	참석자확인
17:00~18:00	60분	○ 『생명의 문 비상구』 안전캠페인 운영 ○ 관계인 비상구 안전관리 사항 중점 교육	전직원
18:00		○ 행사 종료

❍ 위치도

월곡역 1번 출구	홈플러스 전경

Ⅳ

행정사항

❍ 홍보교육팀장은 안전캠페인 행사 촬영 협조 및 홍보

❍ 대응총괄팀장은 의용소방대원 지원 및 참여대원에 수당 지급

붙임  1. 비상구 등 안전관리 안내문 1부.

2. (참조) 비상구 관리사항에 대한 세부위반사항 1부.  끝.

붙임 1

비상구 등 안전관리 안내

건물 관계인의 자율적인 안전관리로 이용시민의 안전을 도모하고자, 비상구 등 피난․방화시설 관리에 필요한 준수사항 등을 안내하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 관련법령

○「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제10조

○「다중이용업소의 안전관리에 관한 법률」제11조

□ 대상별 위반행위에 대한 벌칙

대 상	위반행위	과태료 부과금액
소 방 대상물	∘ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위	50 ~ 200만원
	∘ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위 ∘ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위 ∘ 그 밖에 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설을 변경하는 행위
다 중 이용업소	∘ 피난시설이나 방화시설을 폐쇄 · 훼손 · 변경하는 등의 행위를 한 자

※ 피난․방화시설 등의 범위 : 계단(직통계단․피난계단․옥외피난계단), 복도,

출입구(비상구포함), 옥상광장, 기타 피난시설, 피난통로, 방화구획(방화문 포함) 등

※ 폐쇄 : 유사시 사용할 수 없도록 잠그거나 용접 등 개방이 불가능하도록 한 행위

※ 훼손 : 제거하거나 고임장치 설치 또는 자동폐쇄장치를 제거하여 그 기능을 저해하는 행위

□ 위반사항(예시)

도어체크 탈락 (미설치)	말발굽 설치	비상구 앞 장애물 적치

성북소방서장

붙임 2

비상구 관리사항에 대한 세부위반행위(유형)

□ 피난․방화시설 등의 폐쇄(잠금을 포함) 행위

○ 건축법령에 의거 설치한 피난․방화시설을 유사시 사용할 수 없도록 폐쇄하는 행위

○ 계단, 복도 등에 방범철책(창) 등을 설치, 시건장치 등으로 잠금을 하는 행위

○ 비상구 등에 용접, 조적, 쇠창살, 석고보드 또는 합판 등으로 폐쇄하거나 개방이 불가능하도록 하는 행위

○ 기타 객관적인 판단하에 누구라도 폐쇄라고 볼 수 있는 행위

□ 피난․방화시설 등의 훼손 행위

○ 방화문을 철거(제거)하는 행위나 방화문에 고임장치(도어스톱)등 설치 또는 자동폐쇄장치를 제거하여 그 기능을 저해하는 행위

○ 옥외 피난계단 파손 또는 훼손으로 피난상 장애를 초래하는 행위

○ 동일층에 두개 이상의 영업장을 운영하며 영업의 편의를 위하여 내부 출입문 등 설치로 방화시설을 훼손하는 행위

○ 방화문의 문틀을 전부 또는 일부를 제거하는 행위. 다만, 장애인 등 편의증진보장에 관한 법률에 의한 경우 제외.

○ 기타 객관적인 판단하에 누구라도 피난․방화시설을 훼손하였다고 볼 수 있는 행위(구조변경 등으로 훼손되어 사용이 곤란한때)

□ 피난․방화시설 주위에 물건적치 또는 장애물 설치행위

○ 계단, 복도(통로) 또는 출입구에 물건을 적치하거나 또는 장애물을 설치하는 행위

○ 계단 또는 복도에 방범철책(문)등을 설치하는 행위

- 방범철책에 고정식 잠금장치를 설치하는 행위는 피난․방화시설의 폐쇄행위에 해당

○ 방화셔터 작동범위 내 물건 또는 장애물을 설치하여 그 기능에 지장을 초래하거나 전원차단 등 고장상태 방치하는 행위

○ 비상탈출구로 통하는 피난통로를 구획하거나 보조문을 설치하여 피난에 장애를 초래하는 행위

□ 피난․방화시설 주위에 물건적치 또는 장애물 설치행위

○ 방화구획 및 내부마감 재료를 임의로 변경하여 건축법령에 위반하였다고 볼 수 있는 행위

- 임의구획으로 무창층을 발생하게 하는 행위

- 방화구획에 개구부를 설치하여 그 기능에 지장을 주는 행위 등

○ 방화문을 철거하고 목재, 유리문 등으로 변경하는 행위

○ 기타 객관적인 판단하에 누구라도 피난․방화시설 변경으로 인하여 대피가 곤란하다고 볼 수 있는 행위

		옥상출입문 등의 설치 및 관리방법 권고사항
➭ 24시간 관리인이 상주하면서 비상시 옥상출입문의 개방이 가능하도록 관리 ➭ 화재 등 비상시 자동 개폐되는 KFI인증 비상문자동개폐장치 설치 ➭ 자동소화설비, 자동화재탐지설비 작동시 자동 개방되는 구조 ➭ 관리사무소(방재실)에서 원격조작으로 자동 개방되는 구조 ➭ 옥상 출입문 직근에 열쇠보관함을 설치하여 보관함 개방시 관리실에 경보되는 구조 ➭ 옥상출입문 열쇠를 각 세대에 미리 지급하여 유사시 직접 개방이 가능하게 관리(공동주택의 경우)