추석 연휴 대비 공원시설 점검표(서울숲)

점검 내용	점검 결과
￭ 공사장 관리
․안전휀스 미설치 여부	이상없음
․공사자재 및 폐기물 잔해 방치 여부	이상없음
․건설장비 방치로 통행불편 및 안전사고 우려	이상없음
￭ 산책로
․바닥 지반침하, 균열, 변형 여부	이상없음
․과속방지턱 설치 불량 (너무 높게 또는 낮게)	방문자센터~숲속화장실 구간 일부 (2016년 10월 시공예정)
․포장 불량으로 유모차, 휠체어 이동이 어렵거나 물고임 현상 발생 여부	소원의폭포~한강가는길 일부불량 (2016년 10월 시공예정)
․차량 통행이 불가한 곳에 볼라드를 설치하여 통행에 불편을 주는지 여부	이상없음
￭ 놀이시설 및 운동시설
․놀이시설 기초 흔들림, 균열, 훼손, 작동 불량 여부	놀이시설 조형물 고정(9.12)완료
․나사 탈락여부, 그네줄 파손 위험 여부, 놀이터 바닥포장 불량 여부	이상없음
․어린이 이용에 위험요소가 있는지 여부	어린이놀이시설 난간 추가설치 (2016년 사업에 반영 검토)
￭ 휀스․난간
․시설 균열, 훼손 여부	공원내 시설점검한바 균열,훼손부분 이상없음
․난간 설치 등 안전시설이 부족한지 여부	이상없음
￭ 공원등
․공원등 작동 불량 및 파손, 전기선 돌출 여부	공원등부점등작업(21개) 차단기정위치후 정상작동 가족마당 써치라이트 배선작업
․공원등 안전함 덮개가 잘 닫혀져 있는지 여부	공원등 분전함 및 등주덮개 점검한바 특이사항없음
￭ 녹지대
․화단 울타리 파손 및 장애물 돌출 여부	불필용한 로프휀스 3,500m철거
․고사목, 고사지, 그루터기, 위험수목 방치 여부	버즘나무 위험수목제거 15주

점검 내용	점검 결과
￭ 의자, 파고라 등 휴게시설	이상없음
․볼트 풀림, 시설 균열, 탈색 및 훼손 여부	이상없음
․파고라 지붕 누수 등으로 곰팡이 발생 여부	이상없음
․의자, 파고라 등 휴게시설 부족 여부	이상없음
￭ 수경시설(분수, 벽천, 개울 등)	이상없음
․수경시설이 정상 작동되는지 여부	이상없음
․배관 누수, 훼손 등 기계설비 이상 유무	이상없음
￭ 데크 및 계단	이상없음
․시설 균열, 훼손 및 노후되어 교체 필요 여부	이상없음
․계단 경사가 심해 통행에 불편이 있는 경우	이상없음
․경사진 곳 인조목 데크의 경우 미끄럼 방지시설 설치 여부	이상없음
․안전난간이 필요한 곳에 적정하게 설치되었는지 여부	이상없음
￭ 빗물받이, 맨홀, 배수로 정비사항	이상없음
․빗물받이 불량 여부 (훼손, 흔들림, 꺼짐 등)	이상없음
․빗물받이 규격 불량으로 안전사고 우려 여부	이상없음
․맨홀 덮개 탈착 여부	이상없음
․빗물받이 및 주변 수로 등 낙엽 퇴적 여부	이상없음
․배수로 내 토사 및 낙엽 퇴적물 방치 여부 등	이상없음
￭ 주차장 시설 등 기타
․연휴 대비 주차장 시설 정비 상태	이상없음
․인근 기관과 MOU 체결하여 주차장 시설 확보 여부 등	이상없음

2016.  9.   .

점검자   직 : 녹지7급  성  명 : 박 선 재 (인)

직 : 전기7급  성  명 : 박 완 수 (인)

추석 연휴 대비 공원시설 점검표(보라매)

점검 내용	점검 결과
￭ 공사장 관리
․안전휀스 미설치 여부	이상없음(방공호 주변 펜스설치)
․공사자재 및 폐기물 잔해 방치 여부	이상없음
․건설장비 방치로 통행불편 및 안전사고 우려	이상없음
￭ 산책로
․바닥 지반침하, 균열, 변형 여부	이상없음
․과속방지턱 설치 불량 (너무 높게 또는 낮게)	이상없음
․포장 불량으로 유모차, 휠체어 이동이 어렵거나 물고임 현상 발생 여부	이상없음
․차량 통행이 불가한 곳에 볼라드를 설치하여 통행에 불편을 주는지 여부	이상없음
￭ 놀이시설 및 운동시설
․놀이시설 기초 흔들림, 균열, 훼손, 작동 불량 여부	이상없음
․나사 탈락여부, 그네줄 파손 위험 여부, 놀이터 바닥포장 불량 여부	이상없음(9.2 부품교체 완료)
․어린이 이용에 위험요소가 있는지 여부	이상없음
￭ 휀스․난간
․시설 균열, 훼손 여부	이상없음
․난간 설치 등 안전시설이 부족한지 여부	이상없음
￭ 공원등
․공원등 작동 불량 및 파손, 전기선 돌출 여부	이상없음 (9.12 부점등 교체완료 예정)
․공원등 안전함 덮개가 잘 닫혀져 있는지 여부	이상없음(수시 점검)
￭ 녹지대
․화단 울타리 파손 및 장애물 돌출 여부	이상없음
․고사목, 고사지, 그루터기, 위험수목 방치 여부	이상없음

점검 내용	점검 결과
￭ 의자, 파고라 등 휴게시설
․볼트 풀림, 시설 균열, 탈색 및 훼손 여부	이상없음
․파고라 지붕 누수 등으로 곰팡이 발생 여부	이상없음
․의자, 파고라 등 휴게시설 부족 여부	이상없음
￭ 수경시설(분수, 벽천, 개울 등)
․수경시설이 정상 작동되는지 여부	이상없음
․배관 누수, 훼손 등 기계설비 이상 유무	이상없음
￭ 데크 및 계단
․시설 균열, 훼손 및 노후되어 교체 필요 여부	이상없음(
․계단 경사가 심해 통행에 불편이 있는 경우	이상없음
․경사진 곳 인조목 데크의 경우 미끄럼 방지시설 설치 여부	이상없음
․안전난간이 필요한 곳에 적정하게 설치되었는지 여부	이상없음
￭ 빗물받이, 맨홀, 배수로 정비사항
․빗물받이 불량 여부 (훼손, 흔들림, 꺼짐 등)	이상없음
․빗물받이 규격 불량으로 안전사고 우려 여부	이상없음
․맨홀 덮개 탈착 여부	이상없음
․빗물받이 및 주변 수로 등 낙엽 퇴적 여부	이상없음
․배수로 내 토사 및 낙엽 퇴적물 방치 여부 등	이상없음
￭ 주차장 시설 등 기타
․연휴 대비 주차장 시설 정비 상태	이상없음
․인근 기관과 MOU 체결하여 주차장 시설 확보 여부 등	이상없음

2016.  9.  8 . ( 목 )요일

점검자     직 :   농림7        성  명 : 이주상      (인)

직 :   사무7        성  명 : 강기명      (인)

직 :   토목7        성  명 : 정해교      (인)

직 :   전기8        성  명 : 김기성      (인)

추석 연휴 대비 공원시설 점검표(응봉)

점검 내용	점검 결과
￭ 공사장 관리
․안전휀스 미설치 여부	이상없음
․공사자재 및 폐기물 잔해 방치 여부	이상없음
․건설장비 방치로 통행불편 및 안전사고 우려	이상없음
￭ 산책로
․바닥 지반침하, 균열, 변형 여부	이상없음
․과속방지턱 설치 불량 (너무 높게 또는 낮게)	이상없음
․포장 불량으로 유모차, 휠체어 이동이 어렵거나 물고임 현상 발생 여부	9월1~9.2포장불량정비완료
․차량 통행이 불가한 곳에 볼라드를 설치하여 통행에 불편을 주는지 여부	이상없음
￭ 놀이시설 및 운동시설
․놀이시설 기초 흔들림, 균열, 훼손, 작동 불량 여부	이상없음
․나사 탈락여부, 그네줄 파손 위험 여부, 놀이터 바닥포장 불량 여부	8월25일 의자파손정비완료
․어린이 이용에 위험요소가 있는지 여부	이상없음
￭ 휀스․난간
․시설 균열, 훼손 여부	이상없음
․난간 설치 등 안전시설이 부족한지 여부	이상없음
￭ 공원등
․공원등 작동 불량 및 파손, 전기선 돌출 여부	이상없음
․공원등 안전함 덮개가 잘 닫혀져 있는지 여부	이상없음
￭ 녹지대
․화단 울타리 파손 및 장애물 돌출 여부	이상없음
․고사목, 고사지, 그루터기, 위험수목 방치 여부	이상없음

점검 내용	점검 결과
￭ 의자, 파고라 등 휴게시설
․볼트 풀림, 시설 균열, 탈색 및 훼손 여부	이상없음
․파고라 지붕 누수 등으로 곰팡이 발생 여부	이상없음
․의자, 파고라 등 휴게시설 부족 여부	이상없음
￭ 수경시설(분수, 벽천, 개울 등)
․수경시설이 정상 작동되는지 여부	해당없음
․배관 누수, 훼손 등 기계설비 이상 유무	이상없음
￭ 데크 및 계단
․시설 균열, 훼손 및 노후되어 교체 필요 여부	이상없음
․계단 경사가 심해 통행에 불편이 있는 경우	이상없음
․경사진 곳 인조목 데크의 경우 미끄럼 방지시설 설치 여부	이상없음
․안전난간이 필요한 곳에 적정하게 설치되었는지 여부	이상없음
￭ 빗물받이, 맨홀, 배수로 정비사항
․빗물받이 불량 여부 (훼손, 흔들림, 꺼짐 등)	이상없음
․빗물받이 규격 불량으로 안전사고 우려 여부	이상없음
․맨홀 덮개 탈착 여부	이상없음
․빗물받이 및 주변 수로 등 낙엽 퇴적 여부	이상없음
․배수로 내 토사 및 낙엽 퇴적물 방치 여부 등	이상없음
￭ 주차장 시설 등 기타
․연휴 대비 주차장 시설 정비 상태	해당없음
․인근 기관과 MOU 체결하여 주차장 시설 확보 여부 등	해당없음

2016. 9 .10  .

점검자    직 시설관리운영주사보:   성  명 : 최인묵  (인)

추석 연휴 대비 공원시설 점검표(천호)

점검 내용	점검 결과
￭ 공사장 관리
․안전휀스 미설치 여부	해당없음
․공사자재 및 폐기물 잔해 방치 여부	해당없음
․건설장비 방치로 통행불편 및 안전사고 우려	해당없음
￭ 산책로
․바닥 지반침하, 균열, 변형 여부	이상없음
․과속방지턱 설치 불량 (너무 높게 또는 낮게)	이상없음
․포장 불량으로 유모차, 휠체어 이동이 어렵거나 물고임 현상 발생 여부	이상없음
․차량 통행이 불가한 곳에 볼라드를 설치하여 통행에 불편을 주는지 여부	이상없음
￭ 놀이시설 및 운동시설
․놀이시설 기초 흔들림, 균열, 훼손, 작동 불량 여부	이상없음
․나사 탈락여부, 그네줄 파손 위험 여부, 놀이터 바닥포장 불량 여부	이상없음
․어린이 이용에 위험요소가 있는지 여부	이상없음
￭ 휀스․난간
․시설 균열, 훼손 여부	이상없음
․난간 설치 등 안전시설이 부족한지 여부	이상없음
￭ 공원등
․공원등 작동 불량 및 파손, 전기선 돌출 여부	이상없음
․공원등 안전함 덮개가 잘 닫혀져 있는지 여부	이상없음
￭ 녹지대
․화단 울타리 파손 및 장애물 돌출 여부	울타리파손된 곳 9월9일 조치완료
․고사목, 고사지, 그루터기, 위험수목 방치 여부	이상없음

점검 내용	점검 결과
￭ 의자, 파고라 등 휴게시설
․볼트 풀림, 시설 균열, 탈색 및 훼손 여부	이상없음
․파고라 지붕 누수 등으로 곰팡이 발생 여부	이상없음
․의자, 파고라 등 휴게시설 부족 여부	부족하지 않음(단, 노후된 시설 본소에 교체신청함)
￭ 수경시설(분수, 벽천, 개울 등)
․수경시설이 정상 작동되는지 여부	이상없음
․배관 누수, 훼손 등 기계설비 이상 유무	이상없음
￭ 데크 및 계단
․시설 균열, 훼손 및 노후되어 교체 필요 여부	노후부식된 곳을 9월9일 조치완료
․계단 경사가 심해 통행에 불편이 있는 경우	이상없음
․경사진 곳 인조목 데크의 경우 미끄럼 방지시설 설치 여부	이상없음
․안전난간이 필요한 곳에 적정하게 설치되었는지 여부	이상없음
￭ 빗물받이, 맨홀, 배수로 정비사항
․빗물받이 불량 여부 (훼손, 흔들림, 꺼짐 등)	이상없음
․빗물받이 규격 불량으로 안전사고 우려 여부	이상없음
․맨홀 덮개 탈착 여부	이상없음
․빗물받이 및 주변 수로 등 낙엽 퇴적 여부	이상없음
․배수로 내 토사 및 낙엽 퇴적물 방치 여부 등	이상없음
￭ 주차장 시설 등 기타
․연휴 대비 주차장 시설 정비 상태	해당없음
․인근 기관과 MOU 체결하여 주차장 시설 확보 여부 등	해당없음

2016.  09.  09.

점검자    직 : 녹지8급         성  명 : 문정일  (인)

직 : 청원경찰         성  명 : 조성용  (인)

추석 연휴 대비 공원시설 점검표(시민의숲)

점검 내용	점검 결과
￭ 공사장 관리
․안전휀스 미설치 여부	해당사항없음
․공사자재 및 폐기물 잔해 방치 여부	해당사항없음
․건설장비 방치로 통행불편 및 안전사고 우려	해당사항없음
￭ 산책로
․바닥 지반침하, 균열, 변형 여부	보도블록 틈 점검 및 보수
․과속방지턱 설치 불량 (너무 높게 또는 낮게)	해당사항없음
․포장 불량으로 유모차, 휠체어 이동이 어렵거나 물고임 현상 발생 여부	일부 통행이 불편한 지역있음
․차량 통행이 불가한 곳에 볼라드를 설치하여 통행에 불편을 주는지 여부	해당사항없음
￭ 놀이시설 및 운동시설
․놀이시설 기초 흔들림, 균열, 훼손, 작동 불량 여부	이상없음
․나사 탈락여부, 그네줄 파손 위험 여부, 놀이터 바닥포장 불량 여부	운동시설 윤활제투입
․어린이 이용에 위험요소가 있는지 여부	이상없음
￭ 휀스․난간
․시설 균열, 훼손 여부	공원입구 안전로프펜스 도색완료
․난간 설치 등 안전시설이 부족한지 여부	이상없음
￭ 공원등
․공원등 작동 불량 및 파손, 전기선 돌출 여부	이상없음
․공원등 안전함 덮개가 잘 닫혀져 있는지 여부	이상없음
￭ 녹지대
․화단 울타리 파손 및 장애물 돌출 여부	이상없음
․고사목, 고사지, 그루터기, 위험수목 방치 여부	고사목주변 위험표지판설치

점검 내용	점검 결과
￭ 의자, 파고라 등 휴게시설
․볼트 풀림, 시설 균열, 탈색 및 훼손 여부	바비큐장 평상 도색완료
․파고라 지붕 누수 등으로 곰팡이 발생 여부	청소완료
․의자, 파고라 등 휴게시설 부족 여부	이상없음
￭ 수경시설(분수, 벽천, 개울 등)
․수경시설이 정상 작동되는지 여부	용수 수시확인 교체
․배관 누수, 훼손 등 기계설비 이상 유무	이상없음
￭ 데크 및 계단
․시설 균열, 훼손 및 노후되어 교체 필요 여부	이상없음
․계단 경사가 심해 통행에 불편이 있는 경우	이상없음
․경사진 곳 인조목 데크의 경우 미끄럼 방지시설 설치 여부	이상없음
․안전난간이 필요한 곳에 적정하게 설치되었는지 여부	이상없음
￭ 빗물받이, 맨홀, 배수로 정비사항
․빗물받이 불량 여부 (훼손, 흔들림, 꺼짐 등)	이상없음
․빗물받이 규격 불량으로 안전사고 우려 여부	이상없음
․맨홀 덮개 탈착 여부	이상없음
․빗물받이 및 주변 수로 등 낙엽 퇴적 여부	수로 청소 매일 확인점검
․배수로 내 토사 및 낙엽 퇴적물 방치 여부 등	배수로 매일 청소 및 확인
￭ 주차장 시설 등 기타
․연휴 대비 주차장 시설 정비 상태	해당사항없음
․인근 기관과 MOU 체결하여 주차장 시설 확보 여부 등	해당사항없음

2016.  9. 07. (수)요일

점검자    직 :  건축7급   성  명 :  정 창화     (인)

직 :  행정6급   성  명 :  이 완수     (인)

추석 연휴 대비 공원시설 점검표(길동생태공원)

점검 내용	점검 결과
￭ 공사장 관리
․안전휀스 미설치 여부	해당없음
․공사자재 및 폐기물 잔해 방치 여부	해당없음
․건설장비 방치로 통행불편 및 안전사고 우려	해당없음
￭ 산책로
․바닥 지반침하, 균열, 변형 여부	마사토 10m 포장
․과속방지턱 설치 불량 (너무 높게 또는 낮게)	양호
․포장 불량으로 유모차, 휠체어 이동이 어렵거나 물고임 현상 발생 여부	양호
․차량 통행이 불가한 곳에 볼라드를 설치하여 통행에 불편을 주는지 여부	양호
￭ 놀이시설 및 운동시설
․놀이시설 기초 흔들림, 균열, 훼손, 작동 불량 여부	해당없음
․나사 탈락여부, 그네줄 파손 위험 여부, 놀이터 바닥포장 불량 여부	해당없음
․어린이 이용에 위험요소가 있는지 여부	해당없음
￭ 휀스․난간
․시설 균열, 훼손 여부	양호
․난간 설치 등 안전시설이 부족한지 여부	양호
￭ 공원등
․공원등 작동 불량 및 파손, 전기선 돌출 여부	양호
․공원등 안전함 덮개가 잘 닫혀져 있는지 여부	양호
￭ 녹지대
․화단 울타리 파손 및 장애물 돌출 여부	양호
․고사목, 고사지, 그루터기, 위험수목 방치 여부	양호

점검 내용	점검 결과
￭ 의자, 파고라 등 휴게시설
․볼트 풀림, 시설 균열, 탈색 및 훼손 여부	파고라 볼트 12개 조임
․파고라 지붕 누수 등으로 곰팡이 발생 여부	양호
․의자, 파고라 등 휴게시설 부족 여부	양호
￭ 수경시설(분수, 벽천, 개울 등)
․수경시설이 정상 작동되는지 여부	해당없음
․배관 누수, 훼손 등 기계설비 이상 유무	해당없음
￭ 데크 및 계단
․시설 균열, 훼손 및 노후되어 교체 필요 여부	양호
․계단 경사가 심해 통행에 불편이 있는 경우	양호
․경사진 곳 인조목 데크의 경우 미끄럼 방지시설 설치 여부	양호
․안전난간이 필요한 곳에 적정하게 설치되었는지 여부	양호
￭ 빗물받이, 맨홀, 배수로 정비사항
․빗물받이 불량 여부 (훼손, 흔들림, 꺼짐 등)	양호
․빗물받이 규격 불량으로 안전사고 우려 여부	양호
․맨홀 덮개 탈착 여부	양호
․빗물받이 및 주변 수로 등 낙엽 퇴적 여부	양호
․배수로 내 토사 및 낙엽 퇴적물 방치 여부 등	양호
￭ 주차장 시설 등 기타
․연휴 대비 주차장 시설 정비 상태	양호
․인근 기관과 MOU 체결하여 주차장 시설 확보 여부 등	해당없음

2016. 9. 9.

점검자    직 : 기계7급     성  명 : 정 몽 희  (인)

직 : 녹지7급     성  명 : 김 귀 이  (인)