고층아파트 직결급수 추진실적

(노후급수관 교체아파트)

(’15.1.1 ~ 현재)

아파트명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	승인 날짜
홍은미성	서대문구 홍은동 186-1	12	300	4.9	300	150	0.82	홍은3배수지	4/23
연희대림	서대문구 연희동 700	10	220	3.3	300	150	0.7	가좌배수지	3/9
라이프씨티아파트	은평구 신사동 354	15	298	0.8	150	100	1.83	불광터널	3/27

고층아파트 직결급수 추진실적

(신규 공동주택 건축허가 급수협의)

(’15.1.1 ~ 현재)

사업명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠)	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	협의 날짜
1	진관동 은평뉴타운 상업용지 1블럭	20	260	3.0	400	100	1.67	불광터널	3.19
2	진관동 은평뉴타운 상업용지 4블럭	20	142	3.0	400	100	1.11	불광터널	4.23
3	구산동 4-1외 1필지	7	100	3.0	150	80	1.38	불광터널	8.07