충격흡수장치 소방차 적용 검토의견 수렴

( 연건119안전센터 )

구 분		검토의견	사 유
장착 가능성 (구조적, 기술적)	전면	필요성 없음	차량외관과의 부적합
	후면	필요성 있음	펌프작동을 후면에서 하므로 충돌시 차량 및 대원의 보호(단, 저속에서)
실효성 (출동 및 현장활동)		알맞은 서에 활용시 필요함	고속도로 및 도시고속도 로 인접 소방서
경제성 (투입비용 대비)		경제적이지 못함	고가장비임
시범장착 필요성 (희망여부 등)		필요없음	필요없음

참고		충격흡수장치 개요 (조달청 나라장터 발췌)

충격흡수장치 란

‣교통사고 시 외부충격을 흡수하는 장치로, 국토교통부「도로공사 교통관리지침」상

‘트럭 장착 완충시설’로서 도로공사 차량 후면에 배치 권장하는 장치

범퍼부착형 – 소방차 장착 제안 (500~1,000만원 / 무게 77~87kg)	견인형 작업안전차 (3,720여만원)	이동식 작업안전차 (2억8천5백만원)