충격흡수장치 소방차 적용 검토의견 수렴

( 기관명 )

구 분		검토의견	사 유
장착 가능성 (구조적, 기술적)	전면	의견 없음.
	후면	의견 없음.
실효성 (출동 및 현장활동)		전면보다는 후면 혹은 전방상부 운전자의 사각부분에 설치가 효율적으로 보임.	구급차와 구조대는 교통사고 출동이 많기 때문에 충격흡수장치가 있다면 좋을 것 같음.
경제성 (투입비용 대비)		효율성이 크게 없어 보임.
시범장착 필요성 (희망여부 등)		희망하지 않음.

참고		충격흡수장치 개요 (조달청 나라장터 발췌)

충격흡수장치 란

‣교통사고 시 외부충격을 흡수하는 장치로, 국토교통부「도로공사 교통관리지침」상

‘트럭 장착 완충시설’로서 도로공사 차량 후면에 배치 권장하는 장치

범퍼부착형 – 소방차 장착 제안 (500~1,000만원 / 무게 77~87kg)	견인형 작업안전차 (3,720여만원)	이동식 작업안전차 (2억8천5백만원)