취수장운영일지

□ 2019년 05월 16일(목요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB)					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반			HV-MA 3.3KV MAIN VCB PNL				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	78	0.99	3110	8177.086	78	48	380	109	638.401	3300	556	3110	8578.113	6.57
2	22.9	79	0.99	3150		79	47	380	110		3300	560	3720		6.51
4	22.9	78	0.99	3130		78	48	380	111		3300	555	3120		6.54
6	22.9	79	0.99	3120		79	45	380	112		3300	551	3120		6.53
8	22.9	78	0.99	3110		78	45	380	98		3300	558	3120		6.48
10	22.9	82	0.99	3210		82	45	380	127		3300	578	3220		6.31
12	22.9	78	0.99	3120		78	46	380	107		3300	548	3110		6.23
14	22.9	79	0.99	3100		79	47	380	94		3300	555	3100		6.29
16	22.9	78	0.99	3130		78	47	380	130		3300	552	3110		6.40
18	22.9	84	0.99	3320		84	49	380	107		3300	593	3330		6.41
20	22.9	89	0.99	3540		89	49	380	129		3300	640	3520		6.55
22	22.9	90	0.99	3520		90	50	380	105		3300	643	3520		6.56
24	22.9	74	0.99	2910	8256.490	74	49	380	127	639.754	3300	524	2900	8657.455	6.56
소계					79.402					1.353				79.342
합계										1353				79342
					79402

구분	HV-TP1 소내TR용 VCB PNL				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	8	44	646.066	116	119	6	128	4.2	0.19	89	82	4.3	0.19	71	132	4.5	0.17	85	43	4.6	0.17	49
2	3300	9	45		116	119	6	128	4.2	0.19	89	82	4.3	0.19	71	132	4.5	0.17	85	43	4.6	0.17	49
4	3300	10	62		116	119	6	128	4.2	0.19	89	82	4.3	0.19	71	132	4.5	0.17	85	43	4.6	0.17	49
6	3300	11	65		116	119	6	128	4.2	0.19	87	82	4.3	0.19	70	132	4.2	0.17	84	43	4.6	0.17	48
8	3300	9	47		116	119	6	129	4.2	0.19	88	83	4.3	0.20	70	132	4.2	0.20	84	43	4.5	0.17	48
10	3300	12	66		116	119	6	130	4.2	0.19	89	83	4.3	0.19	71	131	4.2	0.20	85	43	4.5	0.17	48
12	3300	10	51		116	119	6	127	4.2	0.19	89	82	4.3	0.20	71	132	4.2	0.20	85	43	4.5	0.17	49
14	3300	9	50		116	119	6	128	4.2	0.19	90	83	4.3	0.20	72	133	4.2	0.20	86	43	4.5	0.17	49
16	3300	13	71		116	119	6	128	4.2	0.19	90	82	4.3	0.20	71	132	4.2	0.20	86	43	4.5	0.17	50
18	3300	13	70		116	119	6	128	4.2	0.19	90	82	4.3	0.20	72	132	4.2	0.20	86	43	4.5	0.17	50
20	3300	13	67		116	119	6	130	4.2	0.19	90	83	4.3	0.20	72	134	4.2	0.20	86	44	4.5	0.17	50
22	3300	10	55		116	119	6	131	4.1	0.19	92	84	4.2	0.21	72	134	4.1	0.21	87
24	3300	12	69	647.440	116	119	6	132	4.0	0.20	93					136	4.0	0.19	87	45	4.3	0.17	51
소계				1.374	취수펌프
합계				1374

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0									79	1.4	0.22	62	41	1.7	0.18	50	74	1.4	0.21	63
2									79	1.4	0.22	62	41	1.7	0.18	55	74	1.4	0.21	63
4									79	1.4	0.22	62	41	1.7	0.18	55	74	1.4	0.21	63
6									79	1.4	0.22	61					74	1.4	0.21	62
8									80	1.4	0.22	61					74	1.4	0.21	62
10									79	1.4	0.22	62					76	1.4	0.21	63
12									79	1.4	0.22	62					74	1.4	0.22	63
14									78	1.4	0.22	63					74	1.4	0.22	64
16									78	1.4	0.22	63					74	1.4	0.22	64
18									79	1.5	0.22	63	41	1.7	0.18	54	74	1.5	0.21	64
20					81	1.7	0.20	56	80	1.6	0.21	63					74	1.6	0.21	64
22					80	1.8	0.19	78	78	1.6	0.20	63	41	1.9	0.17	53	74	1.6	0.20	64
24									80	1.5	0.21	63	41	1.8	0.18	56	74	1.5	0.21	61

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	369.730	1호(430KW)
		2호(430KW)	2:57	임진섭	장용면
		3호(430KW)	24:00	임진섭	장용면
		4호(220KW)	10:16	임진섭	장용면
		5호(430KW)	24:00	임진섭	장용면
		6호(220KW)
구의 취수	295.524	1호(740KW)	24:00	구의	이준수
		2호(450KW)	22:07	구의	이준수
		3호(740KW)	24:00	구의	이준수
		4호(300KW)	23:11	구의	이준수

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)
	2호 (430KW)
	3호 (430KW)	61	27	34	43	38	양호	58	양호	1.4	0.22
		63	29	36	45	39	양호	59	양호	1.7	0.18
	4호 (220KW)
		53	27	29	31	37	양호	29	양호	1.5	0.22
	5호 (430KW)	62	28	29	44	42	양호	53	양호	1.4	0.22
		64	29	31	45	41	양호	52	양호	1.5	0.22
	6호
	(220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	87	29	33	44	40	양호	44	양호	4.2	0.19
		90	30	36	47	44	양호	44	양호	4.2	0.19
	2(8)호 (450KW)	70	28	29	43	49	양호	39	양호	4.3	0.20
		72	29	32	43	51	양호	37	양호	4.3	0.21
	3(9)호 (740KW)	84	29	34	50	42	양호	48	양호	4.2	0.17
		86	30	36	47	44	양호	49	양호	4.2	0.20
	4(10)호 (300KW)	48	27	29	31	43	양호	39	양호	4.3	0.17
		50	29	31	33	46	양호	39	양호	4.5	0.17

전염소투입율지시대장 2019년05월16일(목요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
05/16	05	:	40		1.6		1.7	수질변화	구의	박종선
	07	:	43		1.7		1.8	〃	〃	이천호
	08	:	12	1.7		1.8		〃	정경섭	〃
	09	:	52	1.8		1.9		〃	〃	〃
	11	:	32	1.9		2.0		〃	〃	이준수
	12	:	05		1.8		1.9	〃	구의	이천호
	14	:	15	2.0		1.9		〃	이원열	〃
	18	:	06		1.9		1.7	〃	구의	이준수
	19	:	30		1.7		1.8	〃	구의	장용면
	23	:	11	1.9		1.7		〃	정경근	이준수

고장원2.  4