취수장운영일지

□ 2019년 03월 01일(금요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB)					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반			HV-MA 3.3KV MAIN VCB PNL				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	86	0.99	3390	2673.815	86	40	380	147	516,858	3300	608	2010	3468.165	6.59
2	22.9	75	0.99	3180		75	40	380	146		3300	542	1890		6.58
4	22.9	74	0.99	3150		74	40	380	145		3300	539	1870		6.57
6	22.9	76	0.99	3190		76	40	380	145		3300	536	1880		6.55
8	22.9	71	0.99	2790		71	40	380	141		3300	501	1720		6.53
10	22.9	64	0.99	2550		64	39	380	136		3300	458	1560		6.35
12	22.9	80	0.99	3210		80	39	380	152		3300	573	1840		6.03
14	22.9	86	0.99	3380		86	40	380	138		3300	607	2000		6.24
16	22.9	85	0.99	3380		85	41	380	141		3300	602	2000		6.36
18	22.9	81	0.99	3190		81	41	380	157		3300	570	1850		6.51
20	22.9	76	0.99	2970		76	42	380	155		3300	536	1700		6.53
22	22.9	71	0.99	2780		71	41	380	135		3300	501	1730		6.56
24	22.9	76	0.99	3010	2749.540	76	41	380	171	519.128	3300	537	1880	3513.470	6.58
소계					75.725					2.27				45.305
합계										2270				45305
					75725

구분	HV-TP1 소내TR용 VCB PNL				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	15	85	522.952	116	119	6	127	4.3	0.21	76	82	4.3	0.20	57	130	4.3	0.20	71	44	4.5	0.17	47
2	3300	16	101		116	119	6	130	4.0	0.22	76					132	4.0	0.20	71	46	4.3	0.17	39
4	3300	17	110		116	119	6	130	4.0	0.22	76					132	4.0	0.20	71	46	4.3	0.17	39
6	3300	18	102		116	119	6	130	4.0	0.22	76					132	4.0	0.20	71	46	4.3	0.17	39
8	3300	15	83		116	119	6	131	4.1	0.21	77					135	4.0	0.20	71	47	4.3	0.17	39
10	3300	15	85		116	119	6	132	4.0	0.21	78					135	4.0	0.19	71	46	4.3	0.16	38
12	3300	16	90		116	119	6	128	4.3	0.20	76	83	4.3	0.19	57	131	4.2	0.19	70	44	4.5	0.17	38
14	3300	16	86		116	119	6	128	4.2	0.21	77	83	4.3	0.19	57	131	4.2	0.20	71	44	4.5	0.17	39
16	3300	15	85		116	119	6	128	4.2	0.21	77	83	4.3	0.20	57	130	4.2	0.20	71	44	4.5	0.17	39
18	3300	15	85		116	119	6	128	4.2	0.21	76	83	4.3	0.19	57	131	4.2	0.18	71	44	4.5	0.17	39
20	3300	15	85		116	119	6	129	4.3	0.21	77	83	4.3	0.18	57	131	4.2	0.19	70	44	4.5	0.16	38
22	3300	15	85		116	119	6	132	4.0	0.21	78					135	4.0	0.20	72	46	4.3	0.17	40
24	3300	20	112	525.246	116	119	6	131	4.0	0.22	79					134	4.0	0.20	72	46	4.3	0.17	40
소계				2.294	취수펌프
합계				2294

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	82	1.5	0.19	72	81	1.5	0.21	68													74	1.6	0.19	47
2	81	1.6	0.19	71	81	1.6	0.21	67													75	1.6	0.19	50
4	81	1.6	0.19	71	81	1.6	0.21	67													75	1.6	0.19	52
6	81	1.6	0.19	71	81	1.6	0.21	67													75	1.6	0.19	52
8	82	1.5	0.18	71	82	1.5	0.21	67
10	83	1.4	0.19	71																	75	1.4	0.19	50
12	82	1.5	0.19	73	82	1.5	0.21	70
14	82	1.6	0.19	73	82	1.6	0.21	70													75	1.6	0.20	49
16	82	1.6	0.19	73	80	1.6	0.21	70													74	1.6	0.20	53
18	84	1.5	0.19	73	82	1.5	0.22	70
20	82	1.5	0.19	73																	75	1.4	0.20	50
22	83	1.5	0.19	73	82	1.5	0.21	65
24	81	1.6	0.19	73	81	1.6	0.20	70													74	1.6	0.19	52

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수		1호(430KW)
		2호(430KW)
		3호(430KW)
		4호(220KW)
		5호(430KW)
		6호(220KW)
구의 취수		1호(740KW)
		2호(450KW)
		3호(740KW)
		4호(300KW)

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)	71	18	40	29	30	양호	46	양호	1.6	0.19
		73	21	42	32	45	양호	45	양호	1.5	0.21
	2호 (430KW)	67	17	38	26	22	양호	42	양호	1.6	0.21
		68	18	40	26	23	양호	44	양호	1.9	0.21
	3호 (430KW)
	4호 (220KW)
	5호 (430KW)
	6호
	(220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	76	19	48	38	32	양호	36	양호	4.0	0.22
		76	20	52	38	35	양호	35	양호	4.2	0.21
	2(8)호 (450KW)
		57	19	22	31	37	양호	21	양호	4.3	0.20
	3(9)호 (740KW)	71	18	23	35	39	양호	33	양호	4.0	0.20
		71	20	23	32	42	양호	28	양호	4.2	0.19
	4(10)호 (300KW)	39	17	18	21	34	양호	30	양호	4.3	0.17
		39	19	19	22	30	양호	29	양호	4.5	0,17

02.43.2

전염소투입율지시대장 2019년03월01일(금요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
3/1	00	:	45	3.2		3.1		수질변화	정경섭	정방환
	10	:	06	3.1		3.3		〃	장은생	전용준

고장원2.4