풍수해 대비 취약시설 일제점검

< 북부도로사업소 도로보수과 >

□ 점검대상

○ 도로부속물

- 강북구 수유동 468-43(혜화여고 앞) 등 6개소

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2014. 7. 7~ 7. 8,

○ 점검반 편성 : 2개반 4명(2인 1조 : 시설물 담당자별)

- 1반 : 오재섭, 최병수, 2반 : 이화신, 최진규

○ 점검내용

- 기초지반 활동, 침하여부, 콘크리트 옹벽 파손 및 손상, 균열, 누수, 층분리, 철근노출 발생여부, 기타 재난사고 위험요소

□ 점검결과

○ 특이사항 없음

□ 향후 추진계획

○ 지속적 순찰 점검등으로 재난요인 발견시 즉시 조치예정

[ 붙임 ]

연번	기관 및 부서명	시설물명	위치	점검결과	안전조치사항	점검자
						직, 성명	핸드폰
1	도로 보수과	옹벽	수유동 468-43 (혜화여고앞) L=101m, H=4m	특이사항 없음	-	시설6급 오재섭	*************
2	“	옹벽	수유동 486-739~791-1760(시내방향) L=220m, H=7.4m	“	-	시설7급 최병수	*************
3	“	옹벽	수유동 486-739~791-1760(시외방향) L=220m, H=7.4m	“	-	시설7급최병수	*************
4	“	옹벽	미아동 1-20~3-25 L=72m, H=2m	“	-	시설6급최진규	*************
5	“	옹벽	미아8동 703-34 (삼양사거리) L=72m, H=2.7m	“	-	시설6급 오재섭	*************
6	“	옹벽	방학3동 520-1 ~521-2 L=63m, H=4.3m	“	-	시설6급이화신	*************

도로비탈면(옹벽) 6개소

2014. 7.

	1
	수유동468-43 (혜화여고앞)
	2
	수유동 486-739~791-1760(시내방향)
	3
	수유동 486-739~791-1760(시외방향)

	4
	미아동 1-20~3-25
	5
	미아8동703-34 (삼양사거리)
	6
	방학3동520-1 ~521-2