가상화재진압훈련 실시결과(카멜리아)

대상명	카멜리아 (구.남성프라자)	주 소	금천구 시흥5동 831-6				훈 련 일 시	2014. 4. 18.
대표자 (소방안전 관리자)	윤봉수 (윤항)	건물구조	양식 R/C조 6/4층 1개동 연1,3837.4㎡				전 화	#############
동원장비	1대 (펌프1)			동원인원		15명 (소방4, 방화관리․자위소방10, 기타1)
1. 훈련내용
○출동경로 선정, 진입로, 부서위치 확인 ○소화활동상 필요한 설비 사용가능 여부 확인 및 실제 활용(송수구 위치, 무통설비위치) ○건축 구조상 취약점 및 제약요소의 확인 ○주변지리, 소방용수시설 확인 등
2. 출동경로 및 출동거리(소요시간)
□출동경로 : 크리스탈 뷔페→ 박미삼거리→ 구청사 →은행나무오거리→ (0.9㎞, 3분소요) □장애요인발생시 우회도로 선정 : 크리스탈 뷔페→ 시흥사거리 → 은행나무오거리 (1.3㎞, 4분소요)
3. 소화활동설비
□소화활동설비(대상물에 설치된 시설) 종류 : 제연설비, 연결송수관, 비상콘센트, 무선통신보조설비 □소방활동설비 사용가능 여부 확인 ○사용가능 설비 : 제연설비, 연결송수관, 비상콘센트, 무선통신보조설비 ○사용불가 설비 : 이상없음. □사용불가설비 조치결과 : 해당사항 없음.
4. 건축 구조상 취약점 및 제약요소 확인
□취 약 점 : 건물 3, 4층 사무나 □제약요인 : 불특정 다수인 출입대상으로 유사시 피난 시 혼란 예상됨 □취약점 및 제약요인에 대한 대책 ○ 사우나 관계자 및 건물 관리자 등 자체 소방훈련 실시
5. 주변지리․소방용수시설 및 차량 부서 선정 (특수차포함)
□지리현황 : 은행나무 오거리 대로변에 위치해 교통량 많은 편임. □소방용수시설 현황 : 2개소(공소 지하 34호, 지하 72호) □출동차량 부서 선정 위치 : 대상처 건물 전면 주출입구 대로변. □특수차 부서 가능여부 : 대상처 건물 전면 주출입구 및 동측 입구 도로변
6. 문제점 및 대책
□조치결과 : 소방활동 정보카드 수정 보완하였음.
문 제 점					대 책 (개선사항)
◦ 건물 전면 특수차 부서 시 고압전선 장애 요소 발생함.					◦ 특수차 은행나무 오거리 건물 전면 부서 시 차량 통제 및 고압전선 장해요소 극복 훈련 반복 실시.

보고자 : 시흥 119안전센터장   소방위 이 수 원