서울대공원 캠핑장 정전 시 대처요령

▢ 정전이 확인되면 곧바로 사용하던 전기기기의 스위치, 변압기를 내린 후 대공원 시설과나 주변전실에 연락한다.

(☏시설과 500-7400~6, 주변전실 500-7898,9)

▢ 화장실, 샤워장, 계곡 인근 등 외진 곳에 사람이 있는지 확인한다.

▢ 캠핑장 내 정전 안내방송을 실시한다.

▢ 만약, 방송장비도 전력이 차단되었을 경우, 비상용(충전식) 핸드마이크를 가지고 야외에서 방송한다.

▢ 특히, 재해 정전 시는 광역정전이므로 시설과 안내에 따라 행동한다.

▢ 출동한 시설과 직원의 안내에 따라 차분하게 행동한다.

▢ 전문지식이 없는 사용자는 무리한 복구작업을 할 경우 감전사고 우려가 있으므로 절대 하지 않는다

▢ 평상시 유의사항

- 젖은 손으로 전기기구를 만지지 않는다.

- 1개의 콘센트에 여러 개의 전기기구를 사용하지 않는다.

- 손상된 코드선, 피복이 벗겨진 전선을 사용하지 않는다.

- 장시간 전기기구를 사용하지 않을 경우 전기기구의 코드를 콘센트에서 뽑아놓는다

▢ (참고)전기실 근무자 조치요령

- 상황이 접수되면 한전라인에 의한 전체정전인지, 구내설비 이상에 의한 부분 정전인지 파악하여, 한전선로 이상일 경우 예비선로 절체여부를 확인한다.

- 구내설비 이상일 경우 신속히 현장에 출동하여 부하 차단조치 시행한다.

- 정전범위 및 원인 파악 후 경미한 사항(차단기 일시 트립 등)일 경우 현장 복구 조치

- 고압선로 지락 등 중대한 사항으로 정전범위가 지구단위 광역일 경우에는 전기안전관리자 주관하에 안전조치 후 면밀히 원인분석 후 복구에 임한다.