케이블 교량 점검사항

구 분	점검사항	점검결과
케이블 손상 여부 점검	케이블 보호관 손상(갈라짐, 선형변경, 접합부 결함) 여부
	케이블 보호관 연결관의 누수 또는 내부 충진재 누유 여부
	케이블 진동 여부 또는 진동음 발생 여부 확인
	케이블 파단 및 부식 여부
	케이블 하단부 차량 충돌 여부 확인
정착부 점검	정착부의 균열 및 손상 여부 확인
	정착부 부식 및 누유여부
피뢰설비 및 접지시설 점검	피뢰침 손상 여부 확인(육안)
	접지시설 작동여부 확인
	시설물 보완 필요성 검토(피뢰침 추가 설치 등)
케이블댐퍼 점검	케이블댐퍼 정상작동 여부
기 타	갤로핑 현상 발생 여부 ※ 갤로핑 : 케이블 표면에 눈과 어는 비로 인해 공기역학적으로 불안정한 상태가 되면서 발생하는 진동

사 진 대 지

1				2
3
5