고층건축물 『CLEAN DAY』운영 안내문

❖ 고층건축물의 후드와 닥트 내부에 축적된 두터운 먼지 및 기름 찌꺼기는 실내 공기를 오염시킬 뿐만 아니라, 전기스파크나 불티에 의해 먼지나 기름에 화재가 발생하면 순식간에 대형화재로 이어질 수 있어 매우 위험합니다.

❖ 이에 따라, 고층건축물의 화재 예방을 위하여 매월 자율적으로 후드와 닥트의 내부를 청소하고 전기스파크나 불티가 발생할 수 있는 시설을 점검하는 『CLEAN DAY』 을 운영하고자 하오니 적극 시행하여 주시기 바랍니다.

□ 운영일 : 매월 4일 (귀 사의 사정에 따라 날짜는 변경 가능합니다)

□ 대  상 : 11층 이상 고층건축물

□ 운영개요

❍ 고층건축물 화재예방 및 안전관리를 위하여 후드 ․ 닥트 내부에 축적된 두터운 먼지나 기름 찌꺼기를 매월 『CLEAN DAY』 에 제거

□ 세부추진방법

❍ 주방 렌지후드 내부에 축적된 기름 찌꺼기 제거 및 필터망 청소

❍ 사무실, 거실 등 공조 ․ 냉난방 설비의  닥트 내부, 공기유입구, 집진필터에

쌓인 먼지 및 유해물질 청소

⇒ 작업장 등 상시 먼지 발생 ․ 체류장소 수시 청소

❍ 전기스파크나 불티가 발생할 수 있는 화기취급시설 안전점검

❍ 닥트 주변 노후전선 등 정전기, 스파크가 발생할 수 있는 전기시설 안전점검

□ 협조사항

❍ 『CLEAN DAY』 활동 내용을 구로소방서 예방과로 통보(유선, 이메일 등)

구 로 소 방 서 장

(☎ 2686-5292)