분석번호	화재-전북-002

전주 화재현장 목재사다리 사용중 추락

분석기관 : 전주완산소방서 효자119안전센터

□ 사고분류

업무유형	화재	활동유형	화재현장
1차 사고원인	추락	2차 사고원인	.
사망자수	.	부상자수	.

□ 사고개요

○ 일시 : 2008. 7. 15. 16:44 ~ 17:05

○ 장소 : 전주시 삼천동 1가 670-2번지

○ 사고경위 : 단층 주택 주방에서 가스렌지 위에 음식물 조리중 외출하여 연기가 발생한 화재로 출입문 잠금장치로 진입이 불가하여 창문을 파괴하기 위해 인근 접이식 목재 사다리를 사용하여 창문 파괴 작업을 하던 중 오래된 목재 사다리가 부러져 추락한 사고임. (단층 주택으로 약 1m높이에서 추락하여 부상은 없었음.)

□ 사고경과

○ 출임문 장금장치로 인해 창문 파괴 후 내부진입 결정

○ 인근 접이식 목재 사다리 사용하여 작업실시

○ 오래된 목재 사다리가 부러지면서 뒤로 낙상

□ 사고방지 대안

○ 현장에 방치된 검증되지 않은 장비 사용치 않음

○ 부득이 사용이 불가피한 경우 장비의 안전 확인

○ 작업 중인 소방관의 안전 확보 필수

□ 주요 시사점

○ 긴급한 상황일 지라도 현장에 방치되어 있는 검증되지 않은 장비는 사용하지 않으며, 작업 중인 소방관의 안전 확보를 필수적으로 선행되어야 함.