타이어 점검 체크리스트

강남소방서

순번	부서	차종	공기압측정결과		타이어파손 여부	조 치 사 항
			전	후
1	수서119 안전센터	화학차	운전석 앞쪽 160 보조석 앞쪽 130 운전석 뒤 안쪽 100 운전석 뒤 바깥쪽 110 보조석 뒤 안쪽 120 보조석 뒤 바깥쪽 120	모두 120	부
2	수서119 안전센터	물탱크차	운전석 앞쪽 120 보조석 앞쪽 120 운전석 뒤 안쪽 120 운전석 뒤 바깥쪽 120 보조석 뒤 안쪽 120 보조석 뒤 바깥쪽 120	모두 120	부

2020. 6. 16.

점검자 :      배 상 덕

타이어 점검 결과서

강남소방서

순번	부서	차종	점검결과 (양호/불량)	사진
1	수서119 안전센터	화학차	양호
2	수서119 안전센터	물탱크차	양호

2020. 6. 16.

점검자 :     배 상 덕