태양광 발전시설 관리 매뉴얼

태양광 발전시스템을 구성하는 모듈과 인버터(전력변환장치)의 지속적인 유지관리로 최적의 발전효율 도모

□ 태양전지모듈(구조물포함)

○ 점검주기 및 점검사항

점검주기	점 검 내 용	조치사항
일간	태양광 발전시설 정상가동 여부 확인	필요시 A/S조치
월간	태양광모듈 표면 파손여부 확인 태양광모듈 표면 이물질 및 음영발생 여부 확인
연간	태양광모듈 외부 부식 발생 여부 확인 구조물 및 부속자재 등 상태 확인

※ 점검주기는 현장여건에 따라 조정 가능

□ 인버터

○ 점검주기 및 점검사항

점검주기	점 검 내 용	조치사항
일간	인버터 정상작동 여부 확인 인버터 LCD화면 발생 이력 정보 이상유무 확인 ․발전량, 태양전지 전압․전류․출력, 인버터 출력, 계통 전압․전류, 계통주파수 등	A/S조치

□ 비상연락망 체계 구축(현장 기록 및 표시)

○ 태양광 발전시설 담당 기관(부서), 성명, 전화번호

○ 태양광 발전시설 이상발생시 A/S 업체 상호, 담당자, 전화번호

□ 담당자 교체시 업무 인수인계 철저

○ 특이사항 및 점검결과 기록하여 연속성 유지 등 필요사항 조치