태양광 발전설비 월간 점검결과

구분	점검항목	점검요령	점검방법	점검결과
태양전지 어레이	유리 등 표면의 오염 및 파손	심한 오염 및 파손이 없을 것	육안	특이사항 없음
	접속케이블의 손상 및 접속단자 풀림	접속케이블/접속단자 풀림 없을 것	육안 및 공구	특이사항 없음
구조물	가대의 부식 및 녹 발생	부식의 녹이 없을 것	육안	특이사항 없음
	가대의 고정	볼트 및 너트의 풀림이 없을 것	육안 및 공구	특이사항 없음
	프레임 파손 및 변형	파손 및 두드러진 변형이 없을 것	육안	특이사항 없음
접속반	외함의 부식 및 파손	부식 및 손상이 없을 것	육안	특이사항 없음
	외부배선의 손상 및 접속단자 풀림	배선/나사의 풀림이 이상이 없을 것	육안 및 공구	특이사항 없음
	접지선의 손상 및 접지단자 풀림	접지선/나사의 풀림이 이상이 없을 것	육안 및 공구	특이사항 없음
인버터	외함의 부식 및 파손	부식 및 파손이 없을 것	육안	특이사항 없음
	외부배선의 손상 및 접속단자 풀림	배선/나사의 풀림이 이상이 없을 것	육안 및 공구	특이사항 없음
	접지선의 손상 및 접지단자 풀림	접지선/나사의 풀림이 이상이 없을 것	육안 및 공구	특이사항 없음
	환기팬확인	환기구를 이물질이 막고 있지 않을 것	육안	특이사항 없음
		환기팬이 정상 작동하고 있을 것	육안	특이사항 없음
	표시부의 동작확인	표시상황 및 발전상황에 이상이 없을 것	육안	특이사항 없음
모니터링	발전상태 및 센서 정상표시 여부	발전량 및 센서표시가 이상이 없을 것	육안	특이사항 없음
	인터넷 회선	인터넷 망에 정상적으로 접속되어 있을 것	육안	인터넷 공유기 전원공급 아답터 파손 수리(6월 20일)

2018. 07. 03.

작성자 : 지방공업주사 강성수 (인)

확인자 : 기획홍보팀장 이연미 (인)