태양광 발전설비 점검일지(월간)

[강서수도사업소 청사]                             (2020년  월)

구 분	점 검 항 목			점 검 결 과		비 고
태양전지 어레이	- 표면의 오염 및 파손 여부 - 접속케이블의 손상 및 접속단자 풀림 여부
구조물	- 가대의 부식 및 녹 발생 여부 - 가대의 고정 여부 - 프레임 파손 및 변형 여부 - 기초 균열 및 변형 여부
인버터	- 외함의 부식 및 파손 여부 - 표시부의 동작 확인 - 외부배선의 손상 및 접속단자 풀림 여부 - 접지선의 손상 및 접지단자 풀림 여부 - 환기팬 정상동작 및 이물질 고착 여부 전기화재용 소화기 및 안전장비 비치 여부					접속합 일체형
모니터링	- 발전상태 및 센서 정상표시 여부 - 통신회선 확인
배전반 (계통연계)	- 외함 부식 및 파손 여부 - 외부배선의 손상 및 접속단자 풀림 여부
전 력 생산량 (kWh)	구 분	적산지침		생 산 량
		전 월	당 월	개 별	월 계	년 누 계
	구관 옥상(20kW)
	구관 지붕(25kW)
	신관 옥상(25kW)
특기사항

점 검 자 : 직급                   성명          (인)

확 인 자 : 직급                   성명          (인)