태풍 대비 취약시설 일제점검

< 공공디자인과 >

□ 점검대상

○ 옥외광고물

- 건물의 4층이상에 설치한 가로형간판(입체형은 제외)

- 한변의 길이가 10미터 이상인 가로형, 세로형간판

- 지상 5m이상의 면적 1㎡이상 돌출간판

- 옥상간판

- 높이 4m이상 지주이용 간판

- 현수막지정게시대 및 시민게시판

- 기타 안전사고가 우려되는 광고물 등

□ 점검개요

○ ‘14년 여름철 자연재난 대비 광고물 안전점검

- 점검기간 : ‘14. 4. 28 ~ 6. 13

- 점검방법：자치구별 분야별 전문가를 포함한 합동점검반 구성 ․ 점검

- 검검인원 : 총 233명(공무원 116, 관련단체 52, 전문가 65)

○ 제8호 태풍 ‘너구리’ 대비 자치구별 순찰 강화

- 순찰일시 : ‘14. 7. 7 ~ 7. 8

- 점검내용 : 태풍대비 돌출간판 등 위해요소 등

□ 점검결과

○ ‘14년 여름철 자연재난 대비 광고물 안전점검

구 분	점검수량	점검결과		정비중	정비완료
		적 정	부적정
소 계	8,086	7,840	246	118	128

○ 점검현황 사진

정 비 전			정 비 후
< 서울시 중구 신당동 >
< 서울시 동작구 대방동 >
< 서울시 서대문구 수색동 >

□ 향후 추진계획

○  2014. 7 ~ : ‘14년 여름철 자연재난 대비 광고물 안전점검 결과 보완 조치