※ 터널 사고위치 번호판 설치 현황도 작성 예

○ ○ 터널 (자치구 명~자치구 명)

3

5

23

21

13

11

<<  법례 작성예  >>

구분	명칭	비고
	번호판	크기(가로×세로) 표기
	소화기 (소화전)
	비상전화
설치간격	50m	소화기 위치

○ ○ 구청

○ ○ 구청

25

1

번호판 시작 번호 표기

번호판 끝 번호 표기

번호판 중간 번호 표기

<< 작성(도면 맵핑)시 유의사항 >>

- 터널내 소화기, 비상전화 등이 표기되어 있는 평면도상에 번호판 위치 표기

- 터널 입출구부 위치 표기 : ○ ○ 구청 이름 및 ○ ○ 방향 등

- 작성 양식 : “B4”

- 터널별로 작성하되 터널 위치 표기 : ○ ○ 구 ~ ○ ○ 구

- 법례에 번호판 크기 표기 : 500mm×780mm 또는 600mm×880mm

차로(차선)