문서번호	자연생태과-4145
결재일자	2014.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		산림관리팀장	자연생태과장
협조

토착수종식재 및 도시숲복원사업

설계심의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3

푸른도시국

(자연생태과)

토착수종식재 및 도시숲복원사업

설계심의 결과보고

2014년 토착수종식재 및 도시숲복원사업에 대한 설계심의를 실시

하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		심 의 개 요

○ 안 건 명 : ‘14년 토착수종식재 및 도시숲복원사업 설계심의

○ 일    시 : 2014.03.11.(화) 10:30~11:00

○ 장    소 : 자연생태과 회의실

○ 심의요청부서 : 용산구 공원녹지과

○ 심 의 자 : 산림관리팀장 및 담당자

Ⅱ		사 업 개 요

○ 위    치 : 용산구 한남동 산 8-1, 726-180일대

○ 면    적 : 4.3ha

○ 사  업  비 : 50,000천원

○ 공사내용

- 교  목 : 산수유 등 4종 205주

- 관  목 : 병꽃나무 등 5종 700주

- 초화류 : 줄사철 800본

- 아까시나무, 버드나무 등 70주 제거, 제거수목 임외반출

Ⅲ		심 의 결 과

○ 아까시 쇠퇴림, 참나무시들음병 발생지 등 산림 내 훼손지를 정리하고 수목을 식재하여 경관을 개선할 필요가 있음

○ 이팝나무 등의 조경수종을 배재하고 산림수종으로 대체하여 식재

-『서울시 도시숲가꾸기 및 훼손지복구 기본계획(p166~167)』의 현 임상별   식재가능 수종 참조

○ 큰나무조림사업 수목규격인 1.5m내외의 규격을 과하게 초과하는 수목에 대한 규격 조정이 필요함

- 이팝나무(R6*H2.5) 105주, 산수유나무(R6*H2.5) 20주, 팥배나무(R6*H3) 40주

○ 주변경관 및 생태적으로 조화로운 수목식재 및 철저한 사후관리

Ⅳ		행 정 사 항

○ 위 심의결과를 반영하여 공사를 시행하도록 해당 자치구에 통보 및 예산재배정

○ 공사착수 5일 내 공사착수보고서 제출, 공사 준공 5일 내 공사준공보고서 제출.

붙임 1. 사업설명서 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.